**Anexa**

**Repartizarea sumelor pentru achitarea unor cheltuieli urgente în vederea înlăturării efectelor calamităților naturale**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Obiectiv** | **Unitatea administrativ-teritorială** | **Suma alocată  - mii lei –** |
|  | **TOTAL** |  | **148.776** |
| **1)** | **Județul Alba Total, din care:** |  | **2.398** |
| 1 | Refacerea/reabilitarea drumului judeţean DJ 107 F, pe raza comunei Lunca Mureşului | **Județul Alba** | 271 |
| 2 | Refacere strada Deal, precum și a rețelelor de apă și canalizare din localitatea Vinerea | **Orașul Cugir** | 153 |
| 3 | Refacerea/reabilitarea drumurilor comunale DC 255, DC 275, a 4 poduri şi a 3 podeţe | **Comuna Arieșeni** | 516 |
| 4 | Refacerea/reabilitarea drumurilor vicinale Dumăceşti și Cârăști-Gojeieşti, precum şi a lucrărilor de apărare de mal de pe râul Arieşul Mic | **Comuna Avram Iancu** | 307 |
| 5 | Refacerea/reabilitarea drumului sătesc DS 54 | **Comuna Bistra** | 52 |
| 6 | Refacerea/reabilitarea drumului forestier Biharia şi a lucrărilor de apărare de mal de pe râul Arieş | **Comuna Gârda de Sus** | 82 |
| 7 | Refacerea/reabilitarea străzilor afectate | **Comuna Hopârta** | 51 |
| 8 | Refacerea/reabilitarea străzii "Pe Vale" | **Comuna Livezile** | 30 |
| 9 | Refacerea/reabilitarea străzii "Măcui" | **Comuna Pianu** | 19 |
| 10 | Refacerea/reabilitarea drumurilor comunale DC 229, DC 232 şi a 3 punţi pietonale | **Comuna Râmeț** | 129 |
| 11 | Refacerea/reabilitarea lucrărilor de apărare de mal de pe râul Freman. | **Comuna Săliștea** | 15 |
| 12 | Decolmatarea Văii Vitelor | **Comuna Șona** | 80 |
| 13 | Refacerea/reabilitarea drumului comunal DC 169 şi a 4 punţi pietonale | **Comuna Vidra** | 32 |
| 14 | Refacere drum comunal DC 33 și strada „Pe Vale” | **Comuna Valea Lungă** | 661 |
| Refacere drum comunal DC 31 |
| **2)** | **Județul Arad Total, din care:** |  | **1.613** |
| 1 | Refacere 1 pod | **Comuna Hălmagiu** | 1.000 |
| 2 | Reabilitare teren rezervor de apă 200 mc la uzina de apă | **Comuna Chisindia** | 613 |
| **3)** | **Județul Argeș Total, din care:** |  | **2.394** |
| 1 | Refacere drum comunal DC 202 în satul Tomulești, la km 4+400, pe l=0,05 km | **Comuna Poienarii de Argeș** | 2.263 |
| Refacere stradă din satul Tomulești, punctul „La Dima”, pe l=0,04 km |
| 2 | Refacere punte pietonală în satul Șerboieni, pct. Vătafu | **Comuna Buzoești** | 9 |
| Refacere podeț metalic în satul Ionești, pct. Ionești |
| 3 | Refacere drum de interes local (pe o lungime de 100 m), pilon de susținere, eroziune de maluri | **Comuna Mușătești** | 2 |
| 4 | Refacere străzi - platformă rutieră - pe o lungime de 80 m | **Comuna Albeștii de Muscel** | 120 |
| Refacere străzi - platformă rutieră - pe o lungime de 300 m și zid de apărare pe o lungime de 50 m |
| **4)** | **Județul Bacău Total, din care:** |  | **20.461** |
| 1 | Refacere DJ 117 A - comuna Solonț | **Județul Bacău** | 2.352 |
| Refacere 6,5 km DJ 118 B - comuna Strugari |
| Refacere 1 km DJ 119 - comuna Răcăciuni |
| Refacere 0,85 km DJ 117A - comuna Măgirești |
| Refacere 2 km DJ 117 - comuna Poduri |
| Refacere DJ 116 - comuna Pârgăresti |
| Refacere 0,06 km pod metalic DJ 112 - comuna Târgu Trotuș |
| Refacere 0,06 km șanț pereat - comuna Parava |
| Refacere 4 km DJ 206B - comuna Parava |
| Refacere 2 podeţe tubulare - comuna Pîncești |
| Refacere 4,2 km DJ 252B - comuna Pînceşti |
| Refacere 2 km DJ 115 - comuna Caşin |
| Refacere 0,1 km DJ 119 - comuna Gura Văii |
| Refacere 0,045 km drum județean - comuna Berzunți |
| Refacere 0,015 km drum județean - comuna Berzunți |
| Refacere sistem rutier pod Ungureanu DJ 119, comuna Valea Seacă |
| Decolmatare șanț DJ 119 , 0,3 km- comuna Valea Seacă |
| Refacere rampă pod DJ 119 , pod Ungureanu, comuna Valea Seacă |
| Refacere zid de sprijin pod DJ119, pod Ungureanu, comuna Valea Seacă |
| Refacere 0,3 km drum județean - comuna Valea Seacă |
| Refacere 1 ml podeț DJ 119 - comuna Măgura |
| Refacere 30 ml Apărări mal podeț DJ 119B - comuna Măgura |
| Refacere pod DJ 119, sat Pădureni, comuna Mărgineni |
| Decolmatare șanț DJ 206b , 0,6 km- comuna Răcăciuni |
| Decolmatare șanț DJ 119p , 1,8 km- comuna Răcăciuni, sat Ciucani |
| Refacere 1 podeț DJ 206B - comuna Răcăciuni |
| 2 | Refacere pod str. Lucacioaia | **Municipiul Moinești** | 1.103 |
| Refacere pod str. Lucacesti (Boeru) |
| Refacere pod str. George Coșbuc |
| Refacere pod str. Atelierelor |
| Refacere pod str. Lucacesti (Asandoaie) |
| Refacere pod str. Lucacesti (Budaca) |
| Refacere 24,85 km drum local |
| Decolmatare Pârâu Urminiș |
| Decolmatare Râu Tazlăul Sărat |
| Refacere maluri surpate Râu Tazlăul Sărat |
| Refacere maluri surpate Pârâu Urminiș |
| Refacere apărări de maluri Pârâu Urminiș |
| 3 | Refacere 0,3 km străzi Carter Șipoteni | **Orașul Comănești** | 174 |
| Refacere 1,05 km străzi Cartier Leorda |
| Refacere saltea gabioane 1 km, Râul Trotuș Cartier Leorda |
| Decolmatare 1 podeț Cartier Leorda |
| Refacere 0,3 km străzi Cartier Podei |
| Refacere eroziune mal 270 mc Cartier Podei |
| Decolmatare 1 podeț Cartier Podei |
| Refacere 750 ml rigole betonate Cartier Șupan |
| Refacere 1270 ml rigole betonate Cartier Vermești |
| 4 | Refacere 43,35 km străzi Orașul Dărmănești | **Orașul Dărmănești** | 3.197 |
| Refacere 0,35 km gabioane Orașul Dărmănești |
| Refacere maluri râu Trotuș Orașul Dărmănești |
| 5 | Refacere 1 pod, str. Drobu | **Orașul Slănic Moldova** | 3.606 |
| Refacere 3,85 km străzi |
| Refacere surse de alimentare cu apă în sistem centralizat |
| Refacere 0,06 km ziduri de sprijin maluri |
| Decolmatare 0,835 km albie pâraie |
| Refacere 50 m cale acces Pârtie Schi Nemira |
| Refacere 1,1 km străzi (Păcii și Bradului) |
| Decolmatare 0,5 km Pârâul Sărat |
| Decolmatare 0,2 km Pârâul Fântâna Bisericii) |
| Decolmatare 1 podeț , str. Bradului |
| 6 | Refacere 1,5 km străzi | **Oraș Târgu Ocna** | 42 |
| Refacere 1 podeț |
| 7 | Refacere maluri erodate, Pârâul Hotar Sat Cotumba | **Comuna Agăș** | 463 |
| Colmatare / decolmatare albii Pârâul Hotar Sat Cotumba |
| Refacere 0,8 km DC 136 Sat Cotumba |
| Refacere 1,1 km drum sătesc Sat Agăș |
| Refacere maluri erodate Pârâul Sărat, Sat Coșnea |
| Refacere maluri erodate Pârâul Sulța, 7 tronsoane Sat Coșnea |
| Eroziune mal Râul Trotuș Sat Preluci |
| 8 | Refacere 7 podețe / traversări pietonale Sat Ardeoani | **Comuna Ardeoani** | 78 |
| Refacere 3,25 km drum comunal Sat Ardeoani |
| Refacere 3,05 km drum vicinal Sat Ardeoani |
| Refacere 0,7 km drum agricol Sat Ardeoani |
| Refacere 2,5 km șanțuri Sat Ardeoani |
| Refacere 1,65 km șanțuri / rigole Sat Ardeoani |
| Refacere 2,65 km drum comunal Sat Leontinești |
| Refacere 2,05 km șanțuri Sat Leontinești |
| 9 | Refacere 0,5 km drum comunal Sat Păltiniș | **Comuna Asău** | 118 |
| Refacere 0,7 km drum sătesc Sat Păltiniș |
| Decolmatare 0,35 km albie Pârâu Asău Sat Păltiniș |
| Decolmatare 0,05 km albie Pârâu Pietrosu Sat Păltiniș |
| Refacere 0,6 km drum sătesc Sat Apa Asău |
| Decolmatare 0,4 km albie Pârâu Asău Sat Apa Asău |
| Refacere 0,2 km drum sătesc Sat Asău |
| Refacere 0,2 km drum sătesc Sat Lunca Asău |
| Decolmatare 0,2 km Râu Trotuș Sat Straja |
| Refacere 1,65 km drum sătesc Sat Straja |
| Refacere 1,2 km drum sătesc Sat Ciobănuș |
| Decolmatare 0,3 km Pârâu Ciobănuș Sat Ciobănuș |
| 10 | Refacere 0,096 km mal erodat Pârâu Comana Sat Schitu Frumoasa | **Comuna Balcani** | 191 |
| Refacere 0,01 km gabioane Sat Schitu Frumoasa |
| Refacere 1 podeț Sat Schitu Frumoasa |
| Refacere 0,3 km drum sătesc Sat Balcani |
| Decolmatare 0,1 km Pârâul Paltinului Sat Ludași |
| Refacere 1 podeț Sat Ludași |
| Refacere 0,54 km drum comunal Sat Ludași |
| Refacere 0,09 km mal erodat Sat Frumoasa |
| 11 | Refacere 0,7 km drum comunal Sat Albele | **Comuna Bârsănești** | 65 |
| Refacere 1 km drum sătesc Sat Albele |
| Refacere 2,9 km drum sătesc Sat Brătești |
| Refacere 1,7 km drum sătesc Sat Caraclău |
| 12 | Refacere 0,9 km drum comunal Sat Tescani | **Comuna Berești Tazlău** | 32 |
| Refacere 0,4 km drum sătesc Sat Tescani |
| Refacere 1,1 km drum sătesc Sat Bereşti Tazlău |
| Refacere 0,8 km drum sătesc Sat Turluianu |
| Refacere 0,25 km drum sătesc Sat Româneşti |
| 13 | Refacere drum sătesc, 0,5 km Sat Berzunți | **Comuna Berzunți** | 34 |
| Refacere 0,3 km drum sătesc Sat Dragomir |
| Refacere 0,055 km drum sătesc Sat Buda |
| 14 | Refacere apărări de maluri 0,85 km Râul Trotuș Sat Brusturoasa | **Comuna Brusturoasa** | 1.543 |
| Refacere 0,3 km drum sătesc Sat Brusturoasa |
| Refacere 5 podeţe Sat Brusturoasa |
| Refacere 2,5 km drum sătesc Sat Brusturoasa |
| Refacere 0,3 km apărare mal Pârâu Toneni Sat Brusturoasa |
| Decolmatare 0,5 km, Pârâul Toneni Sat Brusturoasa |
| Decolmatare 0,8 km, Pârâul Cobuz Sat Brusturoasa |
| Decolmatare 0,9 km, Pârâul Ursului Sat Brusturoasa |
| Decolmatare 0,5 km, Pârâul Corbului Sat Brusturoasa |
| Refacere 1 km drum sătesc Sat Cuchiniș |
| Decolmatare 0,8 km Pârâu Cuchiniș Sat Cuchiniș |
| Refacere 4 buc. praguri de fund Sat Hângănești |
| Decolmatare 0,8 km pârâul Toderițeni Sat Hângănești |
| Refacere 0,4 km apărare de maluri Sat Hângănești |
| Decolmatare 1 pod Sat Hângănești |
| Refacere 0,8 km drum sătesc Sat Hângănești |
| Refacere 1,4 km drum comunal Sat Buruienișul de Sus |
| 15 | Eroziune mal 0,5 km Râul Oituz Sat Bogdănești | **Comuna Bogdănești** | 68 |
| Refacere 0,72 km drum comunal Sat Bogdănești |
| Consolidare mal pod Cozănești 153 m Sat Filipești |
| Refacere 0,3 km drum sătesc Sat Filipești |
| 16 | Refacere 8,39 km drum sătesc Sat Buciumi | **Comuna Buciumi** | 69 |
| Refacere 3,05 km drum sătesc Sat Răcăuți |
| 17 | Refacere 0,2 km drum comunal Sat Cașin | **Comuna Cașin** | 162 |
| Refacere 0,2 km mal erodat Râu Cașin Sat Cașin |
| Refacere 7,85 km drum sătesc Sat Cașin |
| Refacere 0,4 km drum sătesc Sat Curiţa |
| 18 | Refacere 0,05 km drum comunal Sat Căiuți | **Comuna Căiuți** | 168 |
| Refacere 0,1 km drum sătesc Sat Căiuți |
| Refacere 0,18 km apărare mal Sat Căiuți |
| Refacere 2 km drum comunal Sat Vrânceni |
| Refacere 2,8 km drum comunal Sat Florești |
| Refacere 1,5 km drum comunal Sat Mărcești |
| Refacere 0,12 km drum sătesc Sat Pralea |
| 19 | Refacere 0,85 km drum sătesc Sat Spria | **Comuna Colonești** | 33 |
| Refacere 1,15 km drum comunal Sat Călini |
| Refacere 0,60 km drum comunal Sat Valea Mare |
| Refacere 1,90 km drum agricol Sat Valea Mare |
| 20 | Refacere 1 podeț Sat Ștefan Vodă | **Comuna Dofteana** | 232 |
| Refacere 2,701 km drum sătesc Sat Ștefan Vodă |
| Refacere 3,15 km drum sătesc Sat Seaca |
| Refacere 1 podeţ Sat Seaca |
| Refacere 5,343 km drum sătesc Sat Hăghiac |
| Refacere 1,396 km drum sătesc Sat Cucuieți |
| Refacere 1,48 km drum comunal Sat Cucuieți |
| Refacere mal prăbușit Pârâul Oușorul, 204 mc Sat Cucuieți |
| Refacere 0,18 km drum exploatare agricolă Sat Cucuieți |
| Refacere 1,766 km drum sătesc Sat Dofteana |
| Refacere 2,786 km drum comunal Sat Dofteana |
| Refacere 0,3 km mal erodat pârâu Sat Dofteana |
| Refacere 1,07 km drum comunal Sat Larga |
| Refacere 0,44 km drum comunal Sat Bogata |
| Refacere 0,24 km drum sătesc |
| 21 | Refacere 0,2 km drum sătesc Sat Bolovăniș | **Comuna Ghimeș-Făget** | 47 |
| 22 | Refacere 2,1 km drum comunal Sat Gura Văii | **Comuna Gura Văii** | 29 |
| Eroziune mal 0,5 km drum sătesc, Râul Trotuș Sat Gura Văii |
| Refacere 5,8 km drum comunal Sat Păltinata |
| Refacere 1,2 km drum sătesc Sat Păltinata |
| 23 | Refacere 1,4 km drum sătesc Sat Recea | **Comuna Horgești** | 150 |
| Refacere 1,65 km drum sătesc Sat Sohodor |
| Refacere 1,35 km drum comunal Sat Horgești |
| Refacere 0,9 km drum sătesc Sat Galeri |
| Refacere 1,7 km drum sătesc Sat Bazga |
| Refacere 1,4 km drum sătesc Sat Răcătău-Răzeși |
| 24 | Refacere 1 km drum comunal Sat Itești | **Comuna Itești** | 175 |
| 25 | Refacere 0,62 km drum sătesc Sat Valea Arinilor | **Comuna Măgirești** | 135 |
| Refacere 0,57 km drum sătesc Sat Prăjești |
| Refacere 1 pod Sat Prăjești |
| Refacere 2,22 km drum sătesc Sat Măgirești |
| Refacere 0,02 km gabioane Sat Măgirești |
| Refacere 1,5 km drum sătesc Sat Stănești |
| 26 | Refacere 5,16 km drum sătesc Sat Măgura | **Comuna Măgura** | 191 |
| Refacere 2,9 km drum sătesc Sat Crihan |
| Refacere prag de fund pârâu Cârligați Sat Crihan |
| Refacere 3,7 km drum sătesc Sat Sohodol |
| Refacere 1,13 km drum sătesc Sat Dealu Mare |
| 27 | Refacere 0,4 km mal erodat Râul Cașin Sat Mănăstirea Cașin | **Comuna Mănăstirea Cașin** | 2.324 |
| Refacere 0,13 km gabioane Râul Cașin Sat Mănăstirea Cașin |
| Refacere 1 pod lemn Moara Sat Mănăstirea Cașin |
| Refacere 7 punți pietonale Râul Cașin Sat Mănăstirea Cașin |
| Refacere 2,5 km șanțuri Sat Mănăstirea Cașin |
| Decolmatare 0,05 km rigole Sat Mănăstirea Cașin |
| Refacere 0,3 km drum comunal Sat Mănăstirea Cașin |
| Refacere 4 km drum exploatație Sat Mănăstirea Cașin |
| Eroziune mal 6,48 km drum sătesc Sat Mănăstirea Cașin |
| Refacere 1,2 km drum agricol Sat Mănăstirea Cașin |
| Refacere 0,2 km mal erodat Râul Cașin Sat Lupești |
| Refacere 0,11 km gabioane Râul Cașin Sat Lupești |
| Refacere 0,2 km drum comunal Sat Lupești |
| Refacere 0,16 km drum sătesc Sat Lupești |
| Decolmatare rigole 2,1 km Sat Lupești |
| Refacere drum sătesc, 1,5 km Sat Lupești |
| Refacere 1 km drum exploatație Sat Lupești |
| Refacere 0,15 km mal erodat, Râul Cașin Sat Pârvulești |
| Refacere 0,15 km șanțuri și rigole Sat Pârvulești |
| Refacere culee 1 pod Sat Pârvulești |
| Refacere 0,15 km drum comunal Sat Pârvulești |
| Eroziune mal 1,99 km drum sătesc, Râul Cașin Sat Pârvulești |
| Refacere 1 km drum exploatație Sat Pârvulești |
| Decolmatare 0,25 km rigole carosabile Sat Scutaru |
| 28 | Refacere 0,75 km drum sătesc Sat Mărgineni | **Comuna Mărgineni** | 20 |
| Refacere 0,4 km drum sătesc Sat Trebeș |
| Refacere 0,1 km drum sătesc Sat Barați |
| Refacere 0,3 km drum sătesc Sat Valea Budului |
| Refacere 0,5 km drum sătesc Sat Luncani |
| Decolmatare 3 podeţe Sat Poiana |
| Refacere 0,7 km drum sătesc Sat Poiana |
| Decolmatare 1 podeţ Sat Podiș |
| Refacere 0,4 km drum sătesc Sat Podiș |
| 29 | Refacere 0,3 km drum sătesc Sat Poiana Sărată | **Comuna Oituz** | 172 |
| Decolmatare Pârâu Brezaia Sat Poiana Sărată |
| Refacere 0,4 km drum sătesc Sat Ferăstrău |
| Eroziune mal 2 locații Râul Oituz Sat Ferăstrău |
| Refacere pod Domocoș Sat Călcâi |
| Refacere 5,42 m drum sătesc Sat Oituz |
| Eroziune mal 3 locații Râul Oituz Sat Oituz |
| Refacere lucrare gabioane 15ml Sat Hârja |
| 30 | Refacere 7,15 km drum sătesc Sat Orbeni | **Comuna Orbeni** | 60 |
| Refacere 1,07 km drum sătesc Sat Scurta |
| 31 | Refacere 1 km drumuri comunale | **Comuna Palanca** | 1.239 |
| Refacere 0,3 km rețea branșamente apă |
| Consolidare maluri Pârâul Ciugheș |
| Decolmatare albii pâraie |
| Refacere terasamente Râu Trotuș |
| 32 | Refacere 1,2 km drum comunal Sat Parava | **Comuna Parava** | 42 |
| Refacere 2 km drum sătesc Sat Parava |
| Refacere 1 podeț tubular Sat Parava |
| Refacere 1 km drum comunal Sat Drăguşani |
| Refacere 2 km drum sătesc Sat Rădoaia |
| 33 | Refacere 1 km drum comunal Sat Vladnic | **Comuna Parincea** | 270 |
| Refacere 1 km drum comunal Sat Valeni |
| Refacere 1 km drum comunal Sat Mileștii de Sus |
| Refacere 1 km drum comunal Sat Mileștii de Jos |
| Refacere 1 km drum comunal Sat Poieni |
| Refacere 4 km drum comunal Sat Nastaseni/Barna/Satu Nou |
| 34 | Refacere 1,6 km drum comunal Sat Pârjol | **Comuna Pârjol** | 200 |
| Refacere 4,3 km drum sătesc Sat Bărnești |
| Refacere 2,8 km drum sătesc Sat Băsești |
| Refacere 0,5 km drum sătesc Sat Hemieni |
| Refacere 6,3 km drum sătesc Sat Tărâța |
| Refacere 4 km drum sătesc Sat Hăineala |
| Refacere 3,8 km drum sătesc Sat Câmpeni |
| Refacere 8,8 km drum sătesc Sat Băhnășeni |
| Refacere 6,5 km drum sătesc Sat Pustiana |
| 35 | Refacere 1,9 km drum sătesc | **Comuna Pâncești** | 9 |
| 36 | Refacere 1 podeț Sat Poduri | **Comuna Poduri** | 88 |
| Refacere 4,35 km drum sătesc Sat Poduri |
| Refacere 1,95 km drum sătesc Sat Valea Șoșii |
| Refacere 0,6 km drum sătesc Sat Prohozești |
| Refacere 0,8 km drum sătesc Sat Bucșești |
| Refacere 0,9 km drum sătesc Sat Cornet |
| Refacere 1 podeț Sat Cernu |
| Refacere 0,1 km drum sătesc Sat Cernu |
| 37 | Refacere 1,9 km șanțuri drum comunal Sat Răcăciuni | **Comuna Răcăciuni** | 179 |
| Refacere 3,6 km drum comunal Sat Răcăciuni |
| Decolmatare șanț drum agricol, 2,6 km Sat Răcăciuni |
| Refacere 3 km drum agricol Sat Răcăciuni |
| 38 | Refacere 3 km drum comunal Sat Răchitoasa | **Comuna Răchitoasa** | 60 |
| Refacere 1,5 km drum comunal Sat Tochilea |
| Refacere 1 km drum comunal Sat Burdusaci |
| Refacere 2 km drum comunal Sat Dănaila |
| Refacere 0,8 km drum comunal Sat Barcana |
| Refacere 1,5 km drum comunal Sat Putini |
| Refacere 1,2 km drum comunal Sat Farcașa |
| Refacere 1 km drum comunal Sat Buda |
| Refacere 1,2 km drum comunal Sat Bucșa |
| 39 | Refacere 2,9 km drum comunal Sat Contesti | **Comuna Sascut** | 30 |
| Refacere 3,5 km drum comunal Sat Pancesti |
| Refacere 1,25 km drum sătesc Sat Schineni-Sascut |
| Refacere 1,6 km drum comunal Sat Sascut-Sat |
| 40 | Refacere 0,15 km drum comunal Sat Stufu | **Comuna Sănduleni** | 10 |
| 41 | Refacere 6,5 km drum comunal Sat Bogdănești | **Comuna Scorțeni** | 99 |
| Refacere 4,5 km drum comunal Sat Grigoreni |
| Refacere 0,5 km drum sătesc Sat Grigoreni |
| Refacere 6,5 km drum comunal Sat Scorțeni |
| Refacere 1,5 km drum sătesc Sat Florești |
| 42 | Refacere 0,215 mal erodat Sat Cucuieți | **Comuna Solonț** | 469 |
| Refacere 2 podețe tubulare Sat Cucuieți |
| Refacere 3,78 km drum sătesc Sat Cucuieți |
| Refacere 0,11 mal erodat Sat Sarata |
| Refacere 3 podețe tubulare Sat Sarata |
| Refacere 0,5 km drum sătesc Sat Sarata |
| Refacere 0,16 mal erodat Sat Solonț |
| Refacere 1,45 km drum sătesc Sat Solonț |
| 43 | Refacere 5,82 km drum comunal Sat Strugari | **Comuna Strugari** | 139 |
| Refacere 2,52 km drum sătesc Sat Strugari |
| Refacere 1 km drum agricol Sat Strugari |
| Refacere 3,4 km drum sătesc Sat Nadișa |
| Refacere 1 km drum agricol Sat Nadișa |
| Refacere 3,9 km drum comunal Sat Cetățuia |
| Refacere 1 km drum agricol Sat Cetățuia |
| Refacere 9,7 km drum sătesc Sat Petricica |
| Refacere 1 km drum agricol Sat Petricica |
| Refacere 1 podeț Sat Petricica |
| Refacere 1 pod acces zonă locuințe Sat Petricica |
| Refacere 4,2 km drum sătesc Sat Răchitișu |
| Refacere 4 km drum agricol Sat Răchitișu |
| Refacere 1,4 km drum sătesc Sat Iaz |
| Refacere 1 km drum agricol Sat Iaz |
| 44 | Refacere 2,7 km drum sătesc Sat Viișoara | **Comuna Ștefan cel Mare** | 70 |
| Refacere 0,7 km drum sătesc Sat Gutinaș |
| Refacere 2,4 km drum sătesc Sat Bogdana |
| Refacere 0,2 km drum sătesc Sat Ștefan cel Mare |
| Refacere 0,2 km drum sătesc Sat Negoiești |
| 45 | Refacere 2 km drum comunal Sat Gherdana | **Comuna Tătărăști** | 23 |
| Refacere 2 km drum sătesc Sat Drăgești |
| Refacere 1 km drum sătesc Sat Giurgeni |
| Refacere 2 km drum sătesc Sat Tătărăști |
| Refacere 2 km drum comunal Sat Ungureni |
| Refacere 2 km drum sătesc Sat Cornii de Jos |
| Refacere 2 km drum sătesc Sat Cornii de Sus |
| 46 | Refacere 7,267 km drum comunal Sat Târgu Trotuș | **Comuna Târgu Trotuș** | 468 |
| Refacere 3 km drum agricol Sat Târgu Trotuș |
| Refacere 1 km drum agricol Sat Târgu Trotuș |
| Refacere 9,928 km drum comunal Sat Tuta |
| Refacere 2,5 km drum agricol Sat Tuta |
| Refacere 1 km drum agricol Sat Tuta |
| Refacere 6,311 km drum comunal Sat Viișoara |
| Refacere 2 km drum agricol Sat Viișoara |
| Refacere 1 podeț Sat Viișoara |
| Refacere 1 km drum agricol Sat Viișoara |
| 47 | Refacere 1 km drum comunal Sat Cucova | **Comuna Valea Seacă** | 11 |
| 48 | Refacere 0,15 km drum comunal Sat Zemeș | **Comuna Zemeș** | 22 |
| Refacere 0,06 km drum sătesc Sat Zemeș |
| Decolmatare 0,25 km torent Sat Zemeș |
| Refacere 0,65 km drum sătesc Sat Zemeș |
| Decolmatare albie Pârâu Canuș, 0,2 km Sat Zemeș |
| Decolmatare Pârâul Iepei, 0,01 km Sat Zemeș |
| Decolmatare torent Casa Pădurii, 0,05 km Sat Zemeș |
| Decolmatare torent garaj 0,05 km Sat Zemeș |
| Refacere 0,02 km mal surpat Sat Zemeș |
| Refacere 0,1 km drum sătesc Sat Bolătău |
| **5)** | **Județul Bihor Total, din care:** |  | **3.532** |
| 1 | Refacere drumuri județene pe o lungime de 940 ml | **Județul Bihor** | 320 |
| Refacere 1 podeț |
| 2 | Refacere străzi pe o lungime de 2400 ml | **Municipiul Beiuș** | 156 |
| Refacere 12 podețe |
| 3 | Refacere șanțuri colmatate și avariate pe o lungime de 550 ml | **Orașul Ștei** | 30 |
| 4 | Refacere drumuri comunale pe o lungime de 40 ml | **Orașul Vașcău** | 25 |
| 5 | Refacere drumuri comunale pe o lungime de 120 ml | **Comuna Roșia** | 307 |
| Refacere străzi pe o lungime de 300 ml |
| Alunecare teren pe o lungime de 75 ml |
| 6 | Refacere rețea de alimentare cu apă, canalizare pe o lungime de 200 ml | **Comuna Drăgănești** | 25 |
| Colmatare albie pe o lungime de 300 ml |
| 7 | Refacere 3 poduri | **Comuna Pietroasa** | 183 |
| Refacere rețea de canalizare pe o lungime de 350 ml |
| 8 | Refacere drum comunal pe o lungime de 600 ml | **Comuna Câmpani** | 360 |
| Alunecare versant pe o lungime de 70 ml |
| Refacere 2 poduri |
| 9 | Refacere stație de epurare | **Comuna Rieni** | 25 |
| 10 | Refacere străzi pe o lungime de 1 km | **Comuna Drăgești** | 25 |
| 11 | Colmatare albie pe o lungime de 800 ml | **Comuna Buntești** | 156 |
| Refacere 2 poduri |
| Refacere 1 podeț |
| 12 | Eroziune mal pe o lungime de 250 ml | **Comuna Tărcaia** | 8 |
| Refacere străzi pe o lungime de 500 ml |
| 13 | Refacere 1 podeț | **Comuna Pomezeu** | 120 |
| Refacere drum comunal pe o lungime de 1 km |
| 14 | Refacere 1 pod | **Comuna Căpâlna** | 200 |
| 15 | Refacere 2 poduri | **Comuna Budureasa** | 260 |
| Refacere drumuri comunale pe o lungime de 100 ml |
| Refacere șanțuri pe o lungime de 200 ml |
| Refacere străzi pe o lungime de 300 ml |
| 16 | Refacere străzi pe o lungime de 40 ml | **Comuna Criștioru de Jos** | 100 |
| Refacere drum comunal pe o lungime de 50 ml |
| Refacere 3 podețe |
| 17 | Refacere 1 pod | **Comuna Tinca** | 110 |
| 18 | Refacere 1 pod | **Comuna Curățele** | 280 |
| Refacere 3 podețe |
| Refacere 3 podețe pietonale |
| 19 | Refacere 2 podețe | **Comuna Lungașu de Jos** | 11 |
| 20 | Refacere străzi pe o lungime de 500 ml | **Comuna Cociuba Mare** | 50 |
| Refacere canal colector pe o lungime de 500 ml |
| 21 | Alunecare de teren pe o lungime de 75 ml | **Comuna Dobrești** | 225 |
| Refacere 5 podețe |
| Refacere 1 pod |
| 22 | Refacere 2 poduri | **Comuna Căbești** | 20 |
| 23 | Refacere rețea de alimentare cu apă pe o lungime de 15 ml | **Comuna Remetea** | 536 |
| Refacere străzi pe o lungime de 2053 ml |
| Refacere 3 podețe |
| Refacere 2 poduri |
| Eroziune mal pe o lungime de 30 ml |
| **6)** | **Județul Bistrița-Năsăud Total, din care:** |  | **365** |
| 1 | Refacere drum județean 172K, în localitatea Braniștea - 0,2 km | **Județul Bistrița-Năsăud** | 100 |
| 2 | Refacere drum comunal 15 Măgurele-Jeica, în localitatea Mărișelu - 0,8 km | **Comuna Mărișelu** | 60 |
| 3 | Refacere drum agricol (Crancău) în localitatea Nușeni - 0,5 km | **Comuna Nușeni** | 45 |
| Refacere podețe în localitatea Nușeni - 5 buc |
| Refacere șanțuri în localitatea Nușeni - 1 km - proprietate primăria Nușeni |
| 4 | Consolidare versant în vecinătatea DN 17D, în localitatea Șanț, 0,025 km - proprietatea primăriei comunei Șanț | **Comuna Șanț** | 50 |
| 5 | Refacere drum vicinal Târlișua - 0,03 km - proprietate primăria Târlișua | **Comuna Târlișua** | 50 |
| 6 | Refacere drum forestier Pârâul lui Stan - 0,06 km - proprietate primăria Telciu | **Comuna Telciu** | 10 |
| Refacere drum forestier Valea Seacă - 0,08 km - proprietate primăria Telciu |  |
| 7 | Refacere drum comunal DC 19E (Urmeniș-Șopteriu) în localitatea Șopteriu - 1,5 km | **Comuna Urmeniș** | 50 |
| Refacere drum agricol (Fânațe - Valea Mare) în localitatea Fânațe - 0,5 km |
| Refacere strada principală în localitatea Fânațe - 0,5 km |
| **7)** | **Județul Botoșani Total, din care:** |  | **8.003** |
| 1 | Refacere străzi: Str. Barbu Lăzăreanu, Str. Izvoarelor, Str. Moara de Foc, Str. Vâlcele, Str. Zimbrului - 3,116 km | **Municipiul Botoşani** | 737 |
| Refacere structură rutieră asfaltată în intersecţia Str. Săvenilor cu Str. Împărat Traian - 157 mp |
| Refacere pasarelă pietonală Str. Plopilor peste pârâul Luizoaia |
| Refacere 3 sisteme de scurgere ape pluviale: 1 sistem în intersecţia Calea Naţională cu str. Ion Pillat, 1 sistem în intersecţia str. Octav Onicescu cu str. Împărat Traian, 1 sistem în intersecţia str. George Enescu cu str. Mihail Kogâlniceanu |
| 2 | Refacere drumuri săteşti: DS 689 (Str. Mihai Eminescu), DS 214 (Str. Râpa Galbenă), DS 525 (Str. Liviu Rebreanu), DS 321(Str. Sf. Gheorghe), DS 448 (Str. Emil Racoviţă), DS 703 (Str. Ghe. Lazăr), DS 279 (Str. Mihai Viteazul) - oraş Ştefăneşti; DS 642 (Str. Sf. Ioan), DS 642 (Str. George Topârceanu), DS 72 (Str. Matei Corvin), DS 86-670-69 (Str. Dimitrie Camtemir) - sat Stânca; DS 911 (Str. Burebista) - sat Bobuleşti; DS 139 (Str. Gheorghe Punga) - sat Bădeuţi - 4,600 km | **Orașul Ștefănești** | 138 |
| 3 | Refacere drumuri sătești: DS 72 - sat Timuş; DS 70 - sat Panaitoaia - 0,670 km | **Comuna Avrămeni** | 34 |
| Refacere 1 podeţ pe DE 392-DE 384 (între satele Ichimenii Noi şi Ichimenii Vechi) |
| 4 | Refacere drumuri comunale: DC 35E între sat Pleşani-sat Libertatea; DC 35G - sat Libertatea; DC 35A, DC 35B, DC 35D - sat Călăraşi - 6,100 km | **Comuna Călăraşi** | 553 |
| Refacere drumuri sătești: DS 156, DS 157-161, DS 126, DS 182, DS 77, DS 250-257, DS 1, DS 167 - sat Pleşani; DS 202, DS 123, DS 11, DS 95+76+67, DS 155, DS 176, DS 185/1, DS 54, DS 45, DS 32, DS 217, DS 4 - sat Libertatea; DS 499, DS 469/1, DS 416, DS 369, DS 312, DS 260, DS 200, DS 500+DS 103, DS 60, DS 17, DS 180, DS 732, DS 874, DS 920, DS 980, DS 757, DS 1029, DS 1057, DS 756/1, DS 789/1, DS 1094, DS 1226 - sat Călăraşi - 11,800 km |
| Refacere 2 podețe pe DC 35E - sat Pleşani |
| 5 | Refacere drumuri săteşti: DS 21, DS 35, DS 38, DS 37, DS 3, DS 19, DS 26, DS 59, DS 58, DS 67, DS 56, DS 69 - sat Concești - 5,250 km | **Comuna Conceşti** | 138 |
| 6 | Refacere drumuri de exploatare: DE 55+DE 553+DE 42 - sat Corni - 0,500 km | **Comuna Corni** | 20 |
| Refacere 1 podeţ pe DE 55+DE 553+DE 42 - sat Corni |
| 7 | Refacere drumuri săteşti: DS 129, DS 157, DS 334, DS 253, DS 290, DS 353, DS 375, DS 430, DS 694, DS 705, DS 604, DS 605, DS 760, DS 799, DS 934, DS 1039, DS 1084, DS 1062, DS 1070, DS 890/1, DS 884, DS 878, DS 856 -sat Cordăreni; DS 500, DS 482, DS 162, DS 133, DS 45, DS 46, DS 303, DS 302, DS 24, DS 25 - sat Slobozia; DS 1409, DS 1207, DS 1276, DS 1114, DS 1220, DS 1265 - sat Grivița - 11,500 km | **Comuna Cordăreni** | 236 |
| Refacere drum vicinal: DV 100 - sat Cordăreni - 0,500 km |
| Refacere 1 km şanţ dalat pe DC 71A - sat Cordăreni |
| 8 | Refacere drumuri săteşti: DS 61, DS 67, DS 92, DS 127, DS 390, DS 442 - sat Crasnaleuca; DS 119, DS 143 - sat Cotu Miculinţi - 1,620 km | **Comuna Coţuşca** | 26 |
| 9 | Refacere drumuri săteşti: DS 391 - sat Dămileni - 1,800 km | **Comuna Cristineşti** | 123 |
| Refacere drumuri de exploatare: DE 532, DE 543 - sat Dămileni - 3,000 km |
| 10 | Refacere drumuri comunale: DC 21 - sat Drăguşeni; DC 7 - Sat Sarata - 1,050 km | **Comuna Drăguşeni** | 596 |
| Refacere drumuri săteşti: DS 889, DS 957, DS 848, DS 586, DS 764, DS 392, DS 512, DS 730 - sat Drăguşeni - 2,050 km |
| Refacere drumuri de exploatare: DE 111, DE 107 - sat Podriga - 3,600 km |
| Refacere 9 podeţe: 1 podeţ pe DS 889, 1 podeţ pe DS 957, 1 podeţ pe DS 848, 1 podeţ pe DS 586, 1 podeţ pe DS 764; 1 podeţ pe DE 111 - sat Drăguşeni; 2 podeţe pe DC 7 - sat Sarata; 1 podeţ pe DE 107 - sat Podriga |
| 11 | Refacere drum comunal: DC 26 - între sat Băbiceni şi sat Broşteni - 3,000 km | **Comuna Durneşti** | 90 |
| 12 | Refacere drumuri săteşti: DS 572, DS 340, DS 396, DS 248 - sat Stroieşti; DS 248, DS 195, DS 263+DS 368+DS 283, DS 283 - sat Şendreni; DS 106, DS 301, DS 144 - sat Vlădeni Deal; DS 85, DS 40 - sat Vlădeni Vale; DS 223 - sat Rădeni Vechi; DS 119+DS168 - sat Rădeni Noi; DS 230, DS 28, DS 231, DS 121 - sat Boscoteni -18,950 km | **Comuna Frumuşica** | 598 |
| Refacere drumuri de exploatare: DE 191 - sat Rădeni Vechi - 1,000 km |
| 13 | Refacere drumuri comunale: DC 138 - sat Stânca - 0,380 km | **Comuna George Enescu** | 101 |
| Refacere drumuri săteşti: DS 1231, DS 1190, DS 145 - sat Dumeni; DS 1560, DS 1579 - sat Şipoteni; DS 147-DS 173 - sat Popeni - 2,220 km |
| Refacere drumuri de exploatare: DE 535 - sat Şipoteni, DE 70, DE 71/0 - sat Stânca - 0,820 km |
| 14 | Refacere drumuri săteşti: DS 1419, DS 1121, DS 1420, DS 1452+DS1154, DS 1497, DS 1588, DS 934, DS 698, DS 642, DS 800 - sat Havârna; DS 446, DS 494, DS 270, DS 77 - cătun Bașeu (sat Havârna); DS 223, DS 204, DS 132 - sat Gârbeni; DS 88, DS 146, DS 276, DS 146, DS 285 - sat Tătărășeni; DS 262, DS 18, DS 192, DS 180 - sat Balinți - 6,770 km | **Comuna Havârna** | 131 |
| 15 | Refacere drumuri săteşti: DS 1223, DS 121, DS 1068, DS 1477, DS 1500 - sat Hudeşti; DS 520, DS 444, DS 1416, DS 936 - sat Mlenăuți; DS 202, DS 433-DE 1351 - sat Bașeu; DS 732, DS 760, DS 673, DS 12, DS 1101 -sat Alba; DS 130 - sat Baranca - 9,290 km | **Comuna Hudeşti** | 236 |
| Refacere drumuri de exploatare: DE 100 - sat Alba; DE 866 - sat Hudeşti - 0,800 km |
| 16 | Refacere drumuri comunale: DC 81 - sat Ibăneşti - 1,500 km | **Comuna Ibăneşti** | 284 |
| Refacere drumuri săteşti: DS 113, DS 24, DS 127-38, DS 80, DS 321, DS 686, DS 349, DS 700, DS 699, DS 427 - sat Dumbrăvița; DS 1550, DS 1365, DS 723, DS 8, DS 1366, DS 1551, DS 220, DS 456, DS 421, DS 972, DS 50 - sat Ibănești - 10,450 km |
| Refacere drumuri de exploatare: DE 609 - sat Dumbrăvița; DE 128, DE 174/4, DE 303 - sat Ibăneşti - 2,200 km |
| 17 | Refacere drumuri săteşti: DS 535 - sat Loturi; DS 51 - sat Iorga; DS 70/1 - sat Manoleasa Prut; DS 57, DS 80, DS 180, DS 132, DS 242, DS 198, DS 177, DS 154, DS 113, DS 312, DS 319, DS 105 - sat Manoleasa - 4,230 km | **Comuna Manoleasa** | 134 |
| Refacere 1 podeţ pe DE 551 - sat Manoleasa |
| 18 | Refacere drumuri comunale: DC 61B, DC 61C, DC 61 - sat Cătămărăşti; DC 62 - sat Cerviceşti; DC 62 - sat Cucorăni; DC 61A - sat Stânceşti - 3,900 km | **Comuna Mihai Eminescu** | 1.753 |
| Refacere străzi: Str. Lalelelor, Str. Măcinilor – sat Cătămărăşti Deal; Str. Porumbeilor, Str. Amurgului, Str. Lacului, Str. Grădinilor, Str. Codrii de Aramă - sat Cătămărăşti; Str. Dorohoiului, Str. Buduhacea, Str. Pădurii, Str. Şcolii - sat Cerviceşti; Str. Petre Irimiescu, Str. Izvorasului - sat Cucorăni; Str. Dumbravei - sat Ipoteşti; Aleea Poveştilor; Str. Fundoaia; Str. Theodor Calimachi, Str. Salcâmilor, Str. I.D. Marin, Str. Izvorului - sat Stânceşti; Str. Şcolii - sat Manoleşti - 9,000 km |
| Refacere 7 podeţe: 2 podeţe în sat Cătămărăşti Vale , 2 podeţe în sat Ipoteşti (Ale. Gavanului, str. Nuferilor), 3 podeţe în sat Stânceşti (Str. Cetăţilor, Str. Izvorului, Str. Fundoaia) |
| 19 | Refacere drumuri comunale: DC 21B - sat Codreni; DC 21A - sat Seliștea - 4,200 km | **Comuna Mileanca** | 346 |
| Refacere drumuri săteşti: DS 1022, DS 958, DS 44, DS 28, DS 106, DS 145, DS 174, DS 955, DS 865, DS 249, DS 749, DS 706, DS 564, DS 2, DS 533, DS 464, DS 432, DS 393, DS 314, DS 279 - sat Mileanca; DS 280, DS 323, DS 253, DS 162, DS 152, DS 176, DS 193, DS 84, DS 71, DS 55 - sat Codreni; DS 57, DS 139, DS 66, DS 49, DS 133, DS 73, DS 40, DS 158, DS 1526, DS 82, DS 30, DS 164, DS 116, DS 91, DS 10 - sat Scutari; DS 81, DS 53 - sat Seliștea - 10,480 km |
| Refacere drum de exploatare: DE 220 - sat Mileanca - 1,000 km |
| 20 | Refacere drum comunal: DC 9A sat Mitoc - sat Horia - 1,800 km | **Comuna Mitoc** | 81 |
| Refacere drumuri săteşti: DS 973, DS 761, DS 925 - sat Mitoc - 0,900 km |
| 21 | Refacere drumuri comunale: DC 65 între sat Nicşeni - sat Dacia - 2,000 km | **Comuna Nicşeni** | 191 |
| Refacere drumuri săteşti: DS 6, DS 50 - sat Dacia; DS 259, |
| DS 215, DS 352, DS 351, DS 389, DS 692, DS 574, DS 595, |
| DS 555, DS 533, DS 629, DS 657, DS 400, DS 735 - sat Nicşeni; DS 159, DS 361+DS 389, DS 453, DS 479, DS 901 - sat Dorobanţi - 4,380 km |
| 22 | Refacere drumuri comunale: DC 330 (între sat Româneşti şi sat Sarata), DC 370 (între sat Româneşti şi sat Albeşti) - 3,300 km | **Comuna Româneşti** | 99 |
| 23 | Refacere drumuri săteşti: DS 124, DS 209, Str.18, DS 295, DS 390, DS 337, DS 441, DS 426, DS 464 - sat Victoria; DS 926, DS 1016, DS 1131, DS 223, DS 293, DS 1160/1 - sat Tocileni; DS 51, DS 267, DS 245, DS 232, DS 233, DS 106, DS 246 - sat Siliştea; DS 351, DS 352, DS 263, DS 243/1, DS 285, DS 92, DS 510, DS 534, DS 326 - sat Stăuceni - 8,840 km | **Comuna Stăuceni** | 340 |
| Refacere 4 podeţe: 2 podeţe în satul Victoria, 1 podeţ la intersecţia DS 223 cu DS 107 - sat Tocileni, 1 podeţ sat Stăuceni |
| 24 | Refacere străzi: Str. 295 (Alunului), Str. 41 (Stejarului) + str.9 (Lastari) - sat Suliţa; Str. 769 (Zorilor), Str. 145 (Dorului), Str.559 (Aliezului) - sat Dracşani - 1,450 km | **Comuna Suliţa** | 92 |
| Refacere drumuri de exploatare: DE 1113-1114 - sat Suliţa; DE 1755 - sat Dracşani - 1,200 km |
| Refacere 100 ml şanţ betonat distrus pe str. 260 (Sloboziei) |
| 25 | Refacere drumuri săteşti: DS 1410, DS 1457, DS 1689, DS 1626, DS 1508, DS 1516, DS 1269, DS 1322/1, DS 949, DS 1231, DS 1155, DS 1019, DS 725, DS 751, DS 231, DS 201, DS 27, DS 137, DS 289, DS 386, DS 60, DS 401 - sat Suharău; DS 237, DS 128, DS 129, DS 14, DS 19 – sat Plevna; DS 24, DS 72, DS 449, DS 439, DS 459, DS 468, DS 101 - sat Smârdan; DS 245, DS 234, DS 529, DS 333, DS 338, DS 339, DS 187, DS 162 - sat Lișna; DS 863, DS 864, DS 837, DS 876 - sat Oroftiana - 9,500 km | **Comuna Suharău** | 90 |
| Refacere drumuri de exploatare: DE 934, DE 606 - sat Suharău - 0,650 km |
| Refacere 1 podeţ pe DS 1457 - sat Suharău |
| Refacere şanţ dalat pe DC 82 - sat Suharău - 0,940 km |
| 26 | Refacere drum comunal: DC 32 - sat Truşeşti - 1,000 km | **Comuna Truşeşti** | 134 |
| Refacere străzi: Str.22, Str. 24, Str.25, Str.26, Str.29, Str.49, Str.51, Str.52+53 - sat Truşeşti; Str. 14 +Str.15 +Str.34 +Str. 35 - sat Buhăceni - 3,150 km |
| Refacere 1 podeţ pe str. 26 - sat Truşeşti |
| 27 | Refacere drumuri săteşti: DS 2003, DS 1909, DS 1860, DS 1207, DS 1176, DS 393, DS 375, DS 41, DS 268, DS 221, DS 441, DS 844, DS 943, DS 872, DS 904; DS Dealul Crucii, DS 290, DS 268, DS 440, DS 619, DS 656, DS 373 - sat Tudora - 8,900 km | **Comuna Tudora** | 267 |
| 28 | Refacere drumuri comunale: DC 71 - sat Văculeşti; DC 74 - sat Gorovei - 7,500 km | **Comuna Văculeşti** | 205 |
| Refacere drumuri săteşti: DS 338, DS 414, DS 573, DS 526 - sat Sucenița; DS 11, DS 12 - sat Gorovei; DS 850, DS 786, DS 51, DS 215, DS 967, DS 136, DS 393 - sat Văculești - 5,880 km |
| 29 | Refacere drum comunal: DC 67 - sat Ionăşeni - 3,500 km | **Comuna Vârfu Câmpului** | 230 |
| Refacere drum sătesc: DS 275 - sat Ionăşeni - 1,000 km |
| Refacere 0,2 km şanţ dalat pe DC 181 - sat Ionăşeni |
| **8)** | **Județul Caraș-Severin Total, din care:** |  | **6.042** |
| 1 | Refacere corp drum judeţean DJ 587, la intrare în satul Delinesti pe o lungime de 0.06 km (Comuna Păltiniș) | **Județul Caraș-Severin** | 4.660 |
| Refacere podeţ pe DJ 587, la intrare în satul Delineşti, în dreptul imobilului cu nr. 207 (Comuna Păltiniș) |
| Refacere podeţ pe DJ 587, sat Ohabiţa, pe Ogaşul Valea Ohăbii (Comuna Păltiniş) |
| Refacere podeţ pe DJ 571 C, la ieşire din satul Pârneaura, intersecţie cu drumul spre mănăstire (Comuna Socol) |
| Refacere pod rutier pe DJ 572, la ieşire din Comuna Berzovia spre Comuna Vermeş (Comuna Berzovia) |
| Refacere pod pe drumul judeţean DJ 586 A, în intravilan peste cursul de apă Dognecea (Comuna Dognecea) |
| Refacere corp drum judeţean DJ 585 pe o lungime de 7,5 km între satele Valeapai - Ramna şi între satul Ramna si oraşul Bocşa (comuna Ramna) |
| Refacere corp drum judeţean DJ 608 pe o lungime de 0,08 km, ieşire sat Teregova spre UAT Luncaviţa, km 45+225 (Comuna Teregova) |
| 2 | Refacere zid de sprijin protecţie strada Damaschin Bojincă în zona Bisericii Catolice, pe o lungime de 0,03 km | **Orașul Oravița** | 6 |
| Refacere parapet din beton la str. Vasile Alecsandri pe o lungime de 0,02 km |
| 3 | Refacere drumul agricol 1.1, sat Armeniş, Pagina Fagilor, pe o lungime de 0,05 km | **Comuna Armeniș** | 1.300 |
| 4 | Refacere corp drum comunal Slăveni, pe o lungime de 0,04 km, sat Zorile | **Comuna Copăcele** | 46 |
| Refacere podeţ pe drumul comunal Slăveni, sat Zorile în dreptul imobilului cu nr. 297 |
| 5 | Refacere drumul agricol din satul Rusca, zona Mocoviste pe o lungime de 0,005 km | **Comuna Teregova** | 30 |
| **9)** | **Județul Cluj Total, din care:** |  | **25.469** |
| 1 | Refacere corpul drumului DJ 161C L=0,03km | **Județul Cluj** | 3.661 |
| Refacere drum judeţean DJ 107R L=11,3km |
| 2 | Refacere consolidare fundaţie drum şi refacere parte carosabilă DC 134, L= 3km | **Orașul Huedin** | 326 |
| Refacere străzi localitatea Bicălatu, L=2km |
| Refacere 5 podeţe localitatea Bicălatu |
| 3 | Refacere sediu Primărie Comuna Tureni | **Comuna Tureni** | 810 |
| 4 | Refacere 5 podeţe, localitatea Iacobeni | **Comuna Ceanu Mare** | 3.554 |
| Refacere străzi, localitatea Iacobeni L=1,2km |
| Refacere drum comunal DC 55, localitatea Iacobeni, L=2,4km |
| Refacere 5 podeţe, localitatea Fânaţe |
| Refacere străzi (uliţe), localitatea Fânaţe, L=0,9km |
| Refacere 3 podeţe, localitatea Strucut |
| Refacere străzi (uliţe), localitatea Strucut, L=1,2km |
| Refacere 6 podeţe, localitatea Hodăi-Boian |
| Refacere drum comunal DC 56, localitatea Hodăi-Boian, L=3km |
| Refacere 2 podeţe, localitatea Ceanu Mare |
| Refacere străzi (uliţe), localitatea Ceanu Mare, L=1,5km |
| 5 | Refacere alei, sistem de colectare ape pluviale din incinta Căminului de îngrijire bătrâni | **Comuna Buza** | 518 |
| Refacere străzi localitatea Buza L=2,2 km |
| Refacere drum comunal DC 20 Rotunda, L=1km |
| Refacere drumuri agricole L=1,7km |
| 6 | Refacere străzi pietruite în satele Dângău Mare, Dângău Mic, Agârbiciu, Bălceşti, Păniceni, Dumbrava, Straja, Căpuşu Mare, Căpuşu Mic, L=23km | **Comuna Căpușu Mare** | 3.059 |
| Refacere 2 podețe, localitatea Agârbiciu |
| 7 | Refacere drum comunal DC 21 şi străzi sat Cătina L=5,1 km | **Comuna Cătina** | 761 |
| Refacere străzi sat Feldioara L=2,6 km |
| Refacere drum comunal DC 21 (L=2,9 km ) şi străzi sat Copru (L=2,8 km), L=5,7 km |
| Refacere drum comunal DC 18 (L=1,5 km) şi străzi Valea Caldă (L=1,2 km), L=2,7 km |
| Refacere drum comunal DC 22 (L=3 km] şi străzi sat Hagău (L=3,2 km), L=6,2 km |
| 8 | Refacerea străzi localitatea Lujerdiu L=0,4 km ; | **Comuna Cornești** | 952 |
| Refacere consolidare mal Pârâul Ciurzii, L=0,4 km |
| Refacere podeţ localitatea Tioltur |
| Refacere stradă localitatea Tioltur, L=0,3 km |
| Refacere podeţ localitatea Barlea |
| 9 | Refacere drum vicinal Ruleşti, L=2km | **Comuna Ciucea** | 1.856 |
| Refacere drum forestier (zona Surduca) L=4km |
| Refacere drum vicinal Plopis L=1,4km |
| Refacere drum vicinal Blidăreasa, L=1,6km |
| 10 | Refacere uliţe, sat Sărata L=2,5km | **Comuna Panticeu** | 4.168 |
| Refacere podeţ localitatea Sărata |
| Refacere 4 podeţe, localitatea Panticeu |
| Refacere uliţe localitatea Panticeu L=3,2km |
| Refacere uliţe, localitatea Cătălina, L=1,8km |
| Refacere drum comunal DC 156, L=2,2km |
| Refacere uliţe localitatea Darja, L=2,25km |
| Refacere uliţe, localitatea Cubleşu Someşan, L=6,02km |
| Refacere drum de exploatatie agricolă, L=0,2km |
| Refacere podeţ, localitatea Cubleşu Someşan |
| 11 | Refacere drumuri de exploataţie agricolă, L=2km | **Comuna Florești** | 237 |
| Refacere strada Mică, refacere strada Uruşagului, sat Luna de Sus L=0,6km |
| 12 | Refacere drum DC 151A Borşa-Crestaia, L=2,7km | **Comuna Borșa** | 1.436 |
| Refacere drum DC 152 Ciumăfaia, L=0,5km |
| Refacerea străzi localitatea Ciumăfaia, L=0,5km |
| 13 | Refacere drum comunal DC 148A, DC 152, DC 150, (L=7km) străzi din localităţile Vultureni, Şoimeni, Bădeşti, Băbuţiu, (L=12,6km) L=19,6km | **Comuna Vultureni** | 2.835 |
| 14 | Refacere strada L=0,3km şi un podeţ, localitatea Căprioara | **Comuna Recea Cristur** | 1.296 |
| Refacere drum comunal DC162 L=1,35 km şi 2 podeţe, localitatea Osoi |
| Refacere drum comunal DC158 L=0,5km şi un podeţ, localitatea Elciu |
| Refacere străzi , localitatea Recea Cristur, L=0,75km |
| **10)** | **Județul Covasna Total, din care:** |  | **4.676** |
| 1 | Refacere drum judeţean şi podeţ DJ 122B | **Județul Covasna** | 3.200 |
| Refacere drum judeţean DJ 122 - zid de sprijin, 2 podeţe şi 2 praguri de fund |
| 2 | Refacere Centru Balneoturistic - Malnaş Băi | **Comuna Malnaş** | 1.476 |
| Refacere parc în centrul localităţii Malnaş Băi |
| Refacere canal pârâu Bormezö |
| **11)** | **Județul Gorj Total, din care:** |  | **10.641** |
| 1 | Refacere DJ 665 – 0,005 km (localitate Baia de Fier) | **Județul Gorj** | 2.335 |
| Refacere DJ 672 B – 0,050 km (localitate Frătești) |
| Refacere DJ 665 – 0,030 km (localitate Racovița) |
| Refacere DJ 661 – 0,1 km (localitate Săcelu) |
| Refacere 1 podeț pe DJ 661 (localitate Săcelu) |
| 2 | Refacere DS 83 - 0,25 km | **Municipiul Motru** | 30 |
| Refacere 1 podeț cu terasament |
| 3 | Refacere strada Dumbrava – 0,06 km | **Orașul Novaci** | 130 |
| Refacere strada Livezilor – 0,015 km |
| 4 | Refacere strada Calea Pocruii– 0,05 km (localitate Tismana) | **Orașul Tismana** | 335 |
| Refacere strada Deal Dăjii – 0,60 km (localitate Sohodol) |
| Refacere strada Modoranilor – 0,65 km ( localitate Racoți) |
| Refacere strada Crac – 0,25 km (localitate Racoți) |
| Refacere strada Ulița Orica – 0,05 km (localitate Racoți) |
| Refacere strada Principală – 0,18 km (localitate Racoți) |
| Refacere strada Grind – 0,30 km (localitate Celei) |
| Refacere 1 podeț beton, situat în Valea Mică |
| Refacere 1 podeț beton, situat pe DC 125 |
| Refacere 1 podeț beton, situat pe DC 122 |
| 5 | Refacere DS 24- 0,1Km- (localitatea Baia de Fier) | **Comuna Baia de Fier** | 30 |
| Refacere DS 44- 0,05Km-( localitatea Cernădia) |
| 6 | Refacere DV 11 – 0,10 km (localitate Cărpiniș) | **Comuna Crasna** | 40 |
| Refacere DS 26 – 0,40 km (localitate Rădoși) |
| 7 | Refacere 1 captare apă Sădișor | **Comuna Mușetești** | 190 |
| 8 | Refacere DS 37 – 0,45 km (localitate Padeș) | **Comuna Padeș** | 825 |
| Refacere DS 27 - 0,75 km (localitate Văieni) |
| Refacere DC 39 – 2,1 km (localitate Călungăreni) |
| Refacere DC 118 – 0,065 km (localitate Motru Sec) |
| Refacere 1 podeț pe DS 37 (localitate Padeș) |
| Refacere 2 podețe pe DC 117 și DS 27 (localitate Văieni) |
| Refacere 7 podețe pe DC 39 (localitate Călungăreni) |
| Refacere 2 podețe pe DS 30 și DC 119 (localitate Orzești) |
| Refacere 2 traversări pietonale pe DC 118 (localitate Motru Sec) |
| 9 | Refacere DS 29 – 0,4 km (localitate Peștișani) | **Comuna Peștișani** | 675 |
| Refacere DS 31 – 0,5 km (localitate Peștișani) |
| Refacere Strada Câmpului – 0,4 km (localitate Peștișani) |
| Refacere DC 96 – 0,1 km (localitate Seuca) |
| Refacere DC 132 – 0,03 km (localitate Gureni) |
| Refacere DS 2 – 0,2 km (localitate Gureni) |
| Refacere 2 poduri pe DS 29 și DS 31 (localitate Peștișani) |
| Refacere 1 podeț pe DS 31 (localitate Peștișani) |
| Refacere 1 podeț pe DS 16 (localitate Brădiceni) |
| 10 | Refacere 1 podeț (localitate Polovragi) | **Comuna Polovragi** | 75 |
| 11 | Refacere DV 22 – 0,25 km (localitate Roșia de Amaradia) | **Comuna Roșia de Amaradia** | 117 |
| Refacere DS 12 – 0,30 km (localitate Roșia de Amaradia) |
| Refacere DS 33 – 0,20 km (localitate Ruget) |
| Refacere DS 35 – 0,15 km (localitate Ruget) |
| Refacere DS 41 – 0,40 km (localitate Seciurile) |
| 12 | Refacere drum forestier – 1,5 km (localitate Suseni) | **Comuna Runcu** | 4.635 |
| Refacere 2 poduri din beton (localitate Suseni) |
| Refacere 30 podețe din beton (localitate Suseni) |
| Refacere 1 sursă de alimentare cu apă (localitate Runcu) |
| 13 | Refacere DS 2 – 0,1 km (localitate Samarinești) | **Comuna Samarinești** | 40 |
| Refacere DC 84 – 0,5 km (localitate Larga) |
| 14 | Refacere DS 681 – 0,3 km (localitate Blahnița de Sus) | **Comuna Săcelu** | 50 |
| Refacere drum forestier 1581 – 0,3 km (localitate Săcelu) |
| 15 | Refacere DS 9 – 0,1 km (localitate Vălari) | **Comuna Stănești** | 12 |
| 16 | Refacere SR 14 – 0,5 km (localitate Telești) | **Comuna Telești** | 1.122 |
| Refacere 1 pod pe DV 7 (localitate Telești) |
| Refacere 1 pod pe DC 95 (localitate Telești) |
| **12)** | **Județul Harghita Total, din care:** |  | **9.347** |
| 1 | Refacere DJ 134 C km 15+800-15+900 (com. Dealu) pe o lungime de 0,1 km | **Județul Harghita** | 2.852 |
| Refacere DJ 134 C km 19+500-20+500 (mun. Odorheiu Secuiesc) pe o lungime de 1 km |
| Refacere DJ 137 C km 2+200 – 2+400, 1+300-1+900 (Com. Feliceni) pe o lungime de 0,8 km |
| Refacere DJ 137 C km 2+170-2+200, 3+880-3+900 (Com. Feliceni) pe o lungime de 250 m2 |
| Refacere DJ 127A 52+250-52+300 (Com. Lunca de Jos) pe o lungime de 0,05 |
| Refacere podeţe de piatră pe DJ 132 km 46+675 şi km 47+120 (Com. Ocland) - 2 buc |
| Refacere podeţ de beton armat pe DJ 132 km 47+440 (Com. Ocland) |
| Refacere DJ 174 C km 7+097-8+197 (Com. Bilbor) pe o lungime de 1,1 km |
| Refacere poduri pe DJ 174A km 23+790 şi km 27+210 (Com. Bilbor) - 2 buc |
| Refacere acostamente pe DJ 174A km 27+120, 29+400, 29+680, 29+950, 29+980, 30+180, 30+480, 30+900 (Com. Bilbor) pe o lungime de 0,4 km |
| Refacere acostament pe DJ 174A km 29+650 (Com. Bilbor) pe o lungime de 0,01 km |
| Refacere DJ 174A acostament şi parte carosabilă afectate (Com. Bilbor) pe o lungime de 0,08 km |
| Refacere DJ 174B acostament surpat şi parte carosabilă afectată, parapet dislocat (Com. Bilbor) pe o lungime de 0,2 km |
| Refacere DJ 132 surpare zid sprijin km 45+600-45+750 şi 46+950-46+960 (oraş Vlăhiţa) pe o lungime de 0,16 km |
| Refacere DJ 174A – zid de sprijin din gabioane km 39+430-39+450, 39+635-39+645 (Mun. Topliţa) pe o lungime de 0,03 km |
| Refacere DJ 113B km 4+600-4+700 şi podeţ km 4+300 (Com. Cozmeni) pe o lungime de 0,1 km |
| Refacere podeţ pe DJ 121G km 9+150– acostament şi porţiuni din asfalt rupte/dislocate, fundaţie subspălată, structură de rezistență compromisă – pericol de prăbușire (Com. Plăieşii de Jos) |
| Refacere DJ 121G km 8+860-9+150, acostament şi porţiuni din asfalt rupte (Com. Plăieşii de Jos) pe o lungime de 0,5 km |
| Refacere DJ 121G km 0+400-0+500, acostament rupt şi dislocat, cale de rulare din asfalt dislocată/ruptă (Com. Plăieşii de Jos) pe o lungime de 0,1 km |
| Refacere DJ 123B km 3+100-5+100, şanţ colmatat, acostament distrus (Com. Ciucsângeorgiu) pe o lungime de 2 km |
| Refacere DJ 123C km 14+800-18+800, șanț colmatat, acostament distrus, cale de rulare acoperită de aluviuni (Com. Ciucsângeorgiu) pe o lungime de 4 km |
| 2 | Refacere subspălare şi rupere zid de sprijin pe str. Şumuleu pe o lungime de 5 m | **Municipiul Miercurea Ciuc** | 15 |
| Refacere spălare mal acostament drum avariat pe str. Şumuleu (mal drep pârâu Şumuleu) pe o lungime de 55 m |
| Refacere spălare mal str. Kajoni Janos (mal stâng pârâul Şumuleu) pe o lungime de 23 m |
| 3 | Refacere DC 33 pe o lungime de 0,5 km | **Municipiul Odorheiu Secuiesc** | 35 |
| Refacere străzile: Livezilor, Gyerkes Mihaly, Cireşului, Ugron, Bisericii pe o lungime de 1,4 km |
| 4 | Refacere străzi: 1 Mai, Bradului, Ady Endre, Aurora, Dozsa Gyorgy, Primăverii, Ştrandului, Uzinei, Bethlen Gabor, Berenyi, Rakos, Minele Lueta pe o lungime de 2,3 km | **Oraşul Vlăhiţa** | 20 |
| 5 | Refacere drum comunal neclasificat pe o lungime de 0,01 km | **Comuna Bilbor** | 20 |
| 6 | Refacere podeţe şi traversări pietonale - 4 buc. | **Comuna Ciucsângeorgiu** | 3.423 |
| Refacere DC 1 – cale de rulare spălată pe o lungime de 2 km |
| Refacere strada Cinodpotoka, cale de rulare spălată pe o lungime de 2 km |
| Refacere drum forestier Kristine, cale de rulare spălată şi porţiuni rupte pe o lungime de 6 km |
| Refacere drum forestier Lovaszo, cale de rulare spălată şi porţiuni rupte pe o lungime de 5 km |
| Refacere drum forestier Heveder, cale de rulare spălată şi porţiuni rupte pe o lungime de 12 km |
| Refacere drum forestier Hosszusarok, cale de rulare spălată şi porţiuni rupte pe o lungime de 7 km |
| Refacere străzi: Farkazo, Martonos, Laczok, Zata, Antalok, Kaszak, Vitosok, Kultur, Ligat, Danelok, Şcoala, Matefi, Tajak, Mesz, Godros, Vizmelyek suprafaţă pietruită spălată pe o lungime de 26 km |
| Refacere drum forestier/agricol Havasutja, suprafaţă spălată pe o lungime de 20 km |
| Refacere pod peste pârâul Fişag, culeea dreaptă şi pilonul central rupte şi dislocate |
| Refacere drum forestier Lok, cale de rulare spălată şi porţiuni rupte, podeţe tubulare dislocate pe o lungime de 16 km |
| Refacere drum forestier zona Benesd, Hosszuag, Hagofeje, Endre, Nagy Volgy, Kapolnabukk, cale de rulare spălată şi porţiuni rupte, podeţe tubulare dislocate pe o lungime de 30 km |
| Refacere eroziune prăbuşire mal, surpare mal al pârâului Fişag adiacent imobilului cu nr. 300 (mal drept în amonte de podul erodat) pe o lungime de 120 m |
| Refacere eroziune prăbuşire mal, surpare mal al pârâului Fişag adiacent imobilului cu nr. 136 (mal stâng în amonte de podul erodat) pe o lungime de 40 m |
| Refacere DC Armăşeni, şanţ colmatat, cale de rulare acoperită de aluviuni pe o lungime de 1 km |
| Refacere drum forestier Taploca, cale de rulare spălată şi porţiuni rupte pe o lungime de 15 km |
| Refacere drum forestier/agricol Nyiralja, cale de rulare spălată şi porţiuni rupte pe o lungime de 5 km |
| Refacere drum forestier/agricol Szopospatak, cale de rulare spălată şi porţiuni rupte pe o lungime de 2 km |
| Refacere drum forestier/agricol Lok, cale de rulare spălată şi porţiuni rupte pe o lungime de 1,5 km |
| Refacere podeţ peste pârâul Fenyo, culee dreaptă din beton subspălată |
| Refacere drum forestier/agricol Astut, cale de rulare spălată şi porţiuni rupte pe o lungime de 5 km |
| 7 | Refacere podeţe - 2 buc | **Comuna Corbu** | 347 |
| Refacere DC 81 pe o lungime de 0,8 km |
| Refacere DC 87 pe o lungime de 1,7 km |
| Refacere străzi: Dâmbul lui Bălan, Branea, Dealului pe o lungime de 0,4 km |
| Refacere drum agricol pe o lungime de 1,1 km |
| Refacere drum de interes local (comunal) pe o lungime de 1 km |
| 8 | Refacere drum agricol pe o lungime de 1,585 km | **Comuna Corund** | 460 |
| Refacere DC 36 pe o lungime de 1,795 km |
| Refacere strada Telek pe o lungime de 0,378 Km |
| 9 | Refacere străzi pe o lungime de 0,5 km | **Comuna Cozmeni** | 39 |
| Refacere DC Kismezo 2 pe o lungime de 0,5 km |
| Refacere DC Alsomalom pe o lungime de 0,5 km |
| Refacere DC Vagas pe o lungime de 0,27 km |
| Refacere străzi: Retgodre, Viragok, Fekete pe o lungime de 0,23 km |
| Refacere drum forestier Hipatak pe o lungime de 1 km |
| 10 | Refacere DC 34 pe o lungime de 0,42 km | **Comuna Dealu** | 600 |
| 11 | Refacere pod pietonal din lemn | **ComunaFeliceni** | 84 |
| Refacere podeţ tub beton pe o lungime de 0,012 km |
| Refacere podeţ lemn+metal |
| Refacere DC 33 km 1+150 – 1+170 pe o lungime de 100 m2 |
| Refacere DC 33 km 1+300-1+800 pe o lungime de 0,5 km |
| Refacere podeţ pietonal |
| 12 | Refacere DC 148 pe o lungime de 1,5 km | **Comuna Lunca de Sus** | 500 |
| 13 | Refacere DC 231 pe o lungime de 0,01Km | **Comuna Lunca de Jos** | 50 |
| 14 | Refacere podeţ din beton | **Comuna Mugeni** | 74 |
| Refacere podeţ din lemn |
| Refacere strada Felszeg pe o lungime de 0,5 km |
| 15 | Refacere strada Szolga pe o lungime de 0,3 km | **Comuna Ocland** | 20 |
| 16 | Refacere podeţe pe DC 8 - 2 buc | **ComunaPlăieşii de Jos** | 129 |
| Refacere DC 8 – porţiuni rupte din acostament şi asfalt pe o lungime de 0,15 km |
| Refacere drumuri de exploatare agricolă şi de acces la terenuri agricole pe o lungime de 0,2 km |
| Refacere acostament rupt şi dislocat pe DC 120 Csaburde pe o lungime de 0,2 km |
| Refacere podeţe din tub PVC, cale de rulare spălată - 2 buc |
| 17 | Refacere DC Banea-Hodoşa pe o lungime de 1 Km | **Comuna Sărmaş** | 138 |
| Refacere DC Teasc pe o lungime de 3 km |
| Refacere drum Preluci pe o lungime de 1,3 km |
| Refacere DC Pârâul Bocanilor pe o lungime de 2 km |
| Refacere DC Pârâul Gorenilor pe o lungime de 1,7 km |
| Refacere drum forestier Pârâul Sărmaşului pe o lungime de 3 km |
| Refacere DC Clopotniţa pe o lungime de 0,15 km |
| Refacere DC Părăuţ pe o lungime de 0,5 km |
| 18 | Refacere podeţe pe drum forestier Pârâul Alunului - 3 buc | **Comuna Tulgheş** | 341 |
| Refacere drum forestier Pârâul Alunului pe o lungime de 1,9 Km |
| 19 | Refacere DC 136, surpare acostament, subspălare şi parte carosabilă pe o lungime de 0,15 km | **Comuna Tuşnad** | 200 |
| **13)** | **Județul Hunedoara Total, din care:** |  | **5.730** |
| 1 | Refacere strada Luncoiu de Sus din DN 76 pe porțiunea de stradă cuprinsă între casa cu nr. 75 și casa cu nr. 11 | **Comuna Luncoiu de Jos** | 200 |
| 2 | Refacerea DC 111 în localitatea Alun | **Comuna Bunila** | 1.980 |
| Refacere 4 podeţe în localitatea Alun |
| Refacerea drumului forestier DF 022 în localitatea Vadu Dobrii |
| Refacere 5 podeţe în localităţile Vadu Dobrii și Runcu Mare |
| Refacerea unui drum vicinal în localitatea Cernișoara Florese |
| Refacerea unui drum vicinal în localitatea Bunila |
| 3 | Refacerea unei străzi în localitatea Ghelari | **Comuna Ghelari** | 975 |
| Refacerea unui drum vicinal în localitatea Ghelari |
| Refacerea drumului de acces spre satul Plop |
| 4 | Refacerea drumului comunal DC 116 în localitatea Runcu Mare | **Comuna Lelese** | 2.575 |
| Refacerea drumului forestier DF 022 în localitatea Runcu Mare |
| Refacerea unui podeţ în localitatea Runcu Mare |
| Refacerea unui drum de exploatare (vicinal) DE 007 în localitatea Cerișor |
| **14)** | **Județul Maramureș Total, din care:** |  | **8.789** |
| 1 | Refacere drum județean, DJ 186 B,Km 12+500, L=0,05 km, comuna Budești | **Județul Maramureș** | 2.559 |
| Refacere Pod-podeț DJ 171E, sat Costeni, Cupșeni |
| Refacere drum județean DJ 188, km 7+600 m, platforma drum L=0,05 km, Bocicoel, comuna Bogdan Vodă, |
| Refacere drum Județean DJ 171,km39+652 platforma drum L=0,1 km, Suciu de Sus |
| Refacere drum județean DJ 184, km 6+200, alunecare taluz rambleu , acostament, structură rutieră L=0,1 km, sat Dănești, Com. Sișești |
| 2 | Refacere podeț, strada Ecoului nr. 5 | **Municipiul Baia Mare** | 132 |
| Refacere eroziune apărare mal stâng, str. Ecoului, nr. 5 |
| Refacere eroziune mal drept, str. Arinului nr. 9 |
| 3 | Refacere pod râu Sasar, str. Coșbuc | **Orașul Baia Sprie** | 220 |
| Refacere pod Valea Borcut, str. Crișan |
| Refacere pod Valea Chiuzbăii, str. Ignișului |
| Refacere strada Montană, nr 9; L=0,06 Km |
| Refacere strada Artarului, L= 0,5 Km |
| 4 | Refacere strada Lăzuci, L=0,2 Km; de la nr 50 – la nr. 53 | **Orașul Borșa** | 790 |
| Refacere strada Văilor, L=0,15 Km ; la nr. 6, 8, 10; |
| Refacere strada Birț, L=0,3 km, de la nr.45 la nr.81; |
| 5 | Refacere stradă cartier Vâlcei, sat Chelința; alunecare platformă L=0,03 km | **Orașul Ulmeni** | 250 |
| 6 | Refacere strada Pe Vale,Taluz rambleu cu afectarea structurii rutiere L=0,03 km, lângă nr.179 | **Comuna Boiu Mare** | 250 |
| 7 | Refacere drum comunal, L= 0,11 km, (pod Baciu-Biserica Ortodoxă Budești L=0,08Km, pod Baciu - Vasilcău, L= 0,03Km) | **Comuna Budești** | 31 |
| Drum forestier 0,05 km, Mănăstirea |
| 8 | Refacere pod râu Cavnic, sat Laschia, zona Vad , nr 87 | **Comuna Copalnic Mănăștur** | 525 |
| Refacere pod râu Cavnic, sat Lăschia, zona Vad, nr 39. |
| Refacere platformă drum comunal, DC33, km 2+500 ;S=25 mp, sat Făurești |
| 9 | Refacere străzi, Ulița lui Hereș, Drumul Șesului, l=4 km, sat Cupseni. | **Comuna Cupșeni** | 298 |
| Refacere 1 pod, Valea Coșteni, sat Coșteni |
| Refacere eroziune apărare mal stâng, Valea Coșteni , L=0,5 km, sat Costeni |
| Refacere străzi, Ulița Poderei, str. Principală, L=1,5 km, sat Costeni |
| Refacere 2 podețe, Valea Rotunda, sat Libotin |
| Refacere străzi, Valea Rusului, L= 0,7 km, sat Libotin |
| Refacere 1 podeț, Valea Ungureni, Ungureni |
| Refacere eroziune apărare mal drept, Valea Ungureni, L= 0,03 km, sat Ungureni |
| 10 | Refacere drum comunal DC92, km4+500, L=0,05 Km; | **Comuna Fărcașa** | 475 |
| Refacere drum comunal parapet, rigolă, zid de sprijin, acostament, DC92, km1, L= 0,1 Km |
| 11 | Refacere podeț, str. Principală, nr. 1074 A | **Comuna Lăpuș** | 180 |
| Refacere sursa de alimentare cu apă în sistem centralizat, Valea Râoaia, 2 unități |
| 12 | Refacere 1 podeț, Sub Obreja | **Comuna Oncești** | 204 |
| Refacere drum comunal, L=3 km de la nr. 1-413 prin zona Moara de Jos, La Știboreasca, Sub Obreja, La Corn, Săliște, Cioroieș |
| 13 | Refacere podețe pe Valea Drăguleasca; 4 buc. La nr. 1750, la nr. 1702, la nr. 1705, la nr. 1693. | **Comuna Vișeu de Jos** | 225 |
| Refacere drum comunal, L=2 km, Școala Valea Porcului la nr. 1913 |
| Refacere drum comunal, L=3 km, de la nr. 1693 la nr.1750 |
| Refacere apărare mal din beton Gura Văii Secăturii, L=0,05 km, lângă nr. 133 |
| Refacere apărare mal Valea Morii, L=0,02 Km, în dreptul stației de captare |
| 14 | Refacere drum comunal DC 63, Km7+450, L=0,2 km; taluz rambleu stâng cu afectarea acostamentului și structurii rutiere | **Comuna Valea Chioarului** | 2.500 |
| 15 | Refacere drum comunal DC 11, Km 3, alunecare de taluz cu afectarea acostamentului L=0,07Km | **Comuna Vadu Izei** | 150 |
| **15)** | **Județul Satu Mare Total, din care:** |  | **8.623** |
| 1 | Refacere drum comunal 0,150 km | **Comuna Beltiug** | 543 |
| Refacere pod |
| 2 | Refacere drum sătesc 0,400 km | **Comuna Bogdand** | 2.019 |
| Refacere drum comunal 0,140 km |
| 3 | Refacere drum sătesc 24 străzi-7,597 km | **Comuna Socond** | 6.056 |
| Refacere stație de epurare |
| Refacere rețea de alimentare cu apă |
| 4 | Reabilitare stație de pompare | **Comuna Supur** | 5 |
| **16)** | **Județul Tulcea Total, din care:** |  | **113** |
| 1 | Refacere dig local de apărare Ilganii de Jos pe o lungime de 30 ml | **Comuna Nufăru** | 48 |
| 2 | Refacere dig local de apărare Pătlăgeanca, mal drept afectat, completare cu terasamente în zonele sub cota proiectată, pe o lungime de 1500 ml + 15 ml pericol surpare | **Comuna Ceatalchioi** | 65 |
| Refacere dig local de apărare Ceatalchioi pe o lungime de 100 ml |
| **17)** | **Județul Vrancea Total, din care:** |  | **30.580** |
| 1 | Refacere DJ 241F, Sat Prisecani, - Spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0,43 km | **Județul Vrancea** | 11.318 |
| Refacere Drum județean DJ 204 L, Sat Cătăuți - spălarea părții fine a balastului, pe alocuri făgașe |
| Refacere culee pod (aferent DJ 204 L), Sat Cătăuți - Fisura culee |
| Refacere DJ 204l, Sat Poduri - spălarea părții fine a balastului, colmatare șanțuri |
| Refacere DJ 204L, Sat Cătăuți - Spălarea zestrei de balast si formarea de făgașe |
| Refacere DJ 204L, Sat Podurile - Spălarea zestrei de balast si formarea de făgașe |
| Refacere DJ 204P, sat Cocoșari, punctele Mitrea, B.T. - Spălarea părții fine a balastului și, pe alocuri, formare de făgașe |
| Refacere DJ 204P, sat Dealu Lung, punct Iordăchescu - Drum avariat și dislocare tuburi de diametru 1500 |
| Refacere DJ 204P, sat Dealu Lung, punct D.M. și M.S. - Spălarea părții fine a balastului și, pe alocuri, formare de făgașe |
| Refacere DJ 204P, sat Şotircari, Punct Izlaz - Alunecare de teren care a distrus platforma drumului, circulația auto efectuându-se cu dificultate |
| Refacere DJ 204P, sat Şotircari, Punct Izlaz - Spălarea părții fine a balastului și, pe alocuri, formare de făgașe |
| Refacere DJ 205M, Sat Podu Nărujei, punct Școala Barbu Ștefănescu Delavrancea - în urma precipitațiilor abundente s-a produs cedarea terasamentului drumului pe o lungime cumulata de 150m, cu adâncime variabilă maxim 30 cm; alunecarea de teren este activă. (piloți + zid sprijin) |
| Refacere Pod pe DJ 205M, Sat Rebegari, punct C.I. - în urma viiturii pe pârâul Humei au fost afectate fundațiile culeelor podului - în suprastructură au apărut fisuri |
| Refacere DJ 205D, Sat Nereju Mic, Punct școala Brădăcești - In urma viiturii de pe râul Zabala din cauza afectării apărării de mal drept, a fost fisurat drumul pe o lungime cumulata de 50 m pe acostament si o lățime de 0.5 m parte carosabila. |
| Refacere pagube/afectări produse pe cursurile de apa, Sat Nereju Mic, Punct școala Brădăcești - In urma viiturii de pe râul Zabala apărarea de mal drept aferent DJ 205D a fost distrusa pe 150 ml si avariata pe încă 250 ml |
| Refacere Pod 1, sat Brădet, pct. Mișina, DJ 205M - Protecție culee avariate. Balustrade rupte. |
| Refacere DJ 205M, Zona pod 1 – pârâu Mișina - Alunecare de teren pe o lungime de 50m |
| Refacere podeț, DJ 205M – Rampa Mișina - podețul din prefabricate avariat, colmatat, timpane distruse, gabioane de protecție avariate. |
| Refacere DJ 205M, DJ 205M – Rampa Mișina - Platforma drum surpata şi decopertare asfalt pe o lungime cumulată de 120m |
| Refacere Consolidare de mal din gabioane, DJ 205M – Sub Brădet - Saltea din gabioane + suprabetonare avariată pe o lungime de 60m |
| Refacere Pod DJ 205M, sat Pod Șchiopului, Punct Pârâu Valea Neagră - În urma precipitațiilor abundente, au fost avariate protecțiile culeelor, pragul de fund şi gabioanele din aval. |
| Refacere DJ 205M, sat Romanești, Pct. M.V. - Zidul de sprijin a DJ 205M din piatră este avariat - parţial distrus, pune în pericol gospodăria dlui M.V. (piloți+zid beton) |
| Refacere DJ 205M, sat Romanești, Punct Corni - În urma precipitațiilor abundente s-au activat 2 alunecări de teren pe o lungime cumulată de 50 m, ce afectează platforma drumului. De asemenea este afectată şi rigola betonată stânga (gabioane + decolmatare rigole) |
| Refacere DJ 205M, sat Făget, Punct M.V., Punct D.I., Punct Dispensar - Cedare platforma drum în 3 puncte pe o lungime cumulată de 150m. (piloți + zid beton) |
| Refacere Consolidare de mal din gabioane, DJ 205M – Pct Stochici Simion, sat Făget, - Apărarea de mal din gabioana cu plasă şi bolovani de rău a fost distrusă în urma viiturii pe o lungime de 100 m |
| Refacere DJ 205M, sat Bitcari, Punct Şcoala - Cedare platforma drum pe o lungime de 100m. |
| Refacere Consolidare de mal din gabioane, DJ 205M – Pct. Obstea Aga Neagu, sat Nistorești - Apărarea de mal din gabioane cu plasă şi bolovani de rău a fost distrusă în urma viiturii pe o lungime de 100 m |
| Refacere Pod, Sat Prahuda, pe DJ 205D - A fost afectat racordul podului cu terasamentul pe un sens de circulație și a fost distrus sfertul de con aferent (amonte mal drept) |
| Refacere Apărare de mal, Sat Prahuda, pe Str. Principală nr. 93 - Apărare de mal drept din gabioane de bolovani ecranate distrusă pe o lungime de 25 m, adiacentă DJ 205D |
| Refacere DJ 205D (reprofilare albie + zid sprijin pe 50m), Sat Spulber, punct Pricopie - în urma viiturii de pe râul Zăbala, din cauza dirijării curentului spre malul stâng și a colmatării albiei, au fost depuse aluviuni pe DJ pe o lungime de aprox.150 m pe acostament, pe o lățime de 2 m a părții carosabile și a fost colmatat șanțul |
| Refacere DJ 205L, sat Vrâncioaia, Pct „intrare sat Vrâncioaia”- Urmare a precipitaţiilor abundente, s-a activat o alunecare de teren ce a afectat platforma drumului pe o distanţă de 0.040 km |
| 2 | Refacere străzi, sat Siscani, Punct “Paraschiv Toader”- Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni si spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0.450 km | **Municipiul Adjud** | 12 |
| Refacere străzi, sat Boscani, Punct “Pasarela”- Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni si spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0.250 km |
| 3 | Consolidare Eroziuni de maluri, Sat Andreiașu de Jos, râul Milcov, mal drept, punct post de politie - Unda de viitura a accentuat o eroziune activa pe malul drept a râului Milcov, in dreptul postului de politie, eroziune menționată si in alt proces verbal anterior privind constatarea și evaluarea pagubelor. | **Comuna Andreiașu de Jos** | 819 |
| Consolidare Eroziuni de maluri, Sat Andreiașu de Jos, râul Milcov, mal stâng, punct Sipotele-Frangu - Unda de viitura a accentuat o eroziune activa pe malul stâng a râului Milcov, in punctul Sipotele-Frangu, eroziune menționată si in alt proces verbal anterior privind constatarea si evaluarea pagubelor |
| Refacere Drum comunal DC 114, Sat Andreiașu de Jos, punct Focu Viu - In Scurgere de pe versanți a apei pe platforma drumului a condus la spălarea zestrei de balast si formarea fagaselor longitudinale pe o porțiune de aproximativ 0,3km. |
| Refacere ulițe - drumuri de interes local, Sat Andreiașu de Jos, - Scurgere de pe versanți a apei pe platforma drumului a condus la spălarea zestrei de balast si formarea făgașelor longitudinale pe o porțiune de aproximativ 7km . |
| Refacere ulițe - drumuri de interes local, Sat Butucoasa, - Scurgere de pe versanți a apei pe platforma drumului a condus la spălarea zestrei de balast si formarea făgașelor longitudinale pe o porțiune de aproximativ 3,5km . |
| Refacere ulițe - drumuri de interes local, Sat Răchitosu, - Scurgere de pe versanți a apei pe platforma drumului a condus la spălarea zestrei de balast si formarea făgașelor longitudinale pe o porțiune de aproximativ 5,2km . |
| Refacere Drum comunal DC 115, Sat Fetig, km. 1+300-3 + 000 - Scurgere de pe versanți a apei pe platforma drumului a condus la spălarea zestrei de balast si formarea făgașelor longitudinale pe o porțiune de aproximativ 0,6km . |
| Refacere Drum comunal DC 115, Sat Fetig, punct Haul Mare - Scurgere de pe versanți a apei pe platforma drumului a condus la accentuarea cedării terasamentului drumului care face calea de acces către 28 de gospodarii |
| Refacere podeț, Sat Fetig, pe DC 115, km 2+500 - Scurgere de pe versanți a apei pe platforma drumului a condus la cedarea terasamentului drumului in zona unui podeț tubular |
| Refacere ulițe - drumuri de interes local, Sat Hotaru, - Scurgere de pe versanți a apei pe platforma drumului a condus la spălarea zestrei de balast si formarea făgașelor longitudinale pe o porțiune de aproximativ 0,35km . |
| Refacere Drum comunal DC 114, Sat Hotaru, punct Brusturis - In urma precipitațiilor abundente s-a produs o alunecare de teren, afectând drumul pe 15 m lungime si 1 m lățime |
| Refacere Drum comunal DC 114, Sat Hotaru, punct Brusturis - In urma precipitațiilor abundente s-a produs o dislocare de stânci si cedare a terasamentelor pe o lungime de 200 m, colmatând șanțurile și acoperind drumul pe 1 m lățime |
| Refacere ulițe - drumuri de interes local, Sat Titila, - Scurgere de pe versanți a apei pe platforma drumului a condus la spălarea zestrei de balast si formarea făgașelor longitudinale pe o porțiune de aproximativ 1,0km . |
| Refacere Pereu de piatra zidit, Sat Andreiașu de Jos, - Pereul de piatra a fost distrus pe o porțiune de circa 100 m pe ambele maluri ale torentului Arșița Mica |
| 4 | Refacere Străzi/Ulițe , Sat Bârsești, - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni si spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 1.10 km | **Comuna Bârsești** | 19 |
| 5 | Refacere Drumuri comunale, Sat Biliești, prelungire strada Colacului, extravilan - configurația terenului, lipsa șanțurilor și a rigolelor a determinat stagnarea apelor pe platforma drumului și a condus la formarea de făgașe | **Comuna Biliești** | 14 |
| Refacere Drumuri comunale, Sat Biliești, prelungire Aleea Piersicului, extravilan - configurația terenului, lipsa șanțurilor și a rigolelor a determinat stagnarea apelor pe platforma drumului și a condus la formarea de făgașe |
| 6 | Refacere DC 2B, Sat Prisecani, - Drum avariat în zona șanțului de scurgere și spălarea zestrei de balast pe o porțiune de 0,05 km | **Comuna Boghești** | 8 |
| Refacere DC249, Sat Iugani, - Spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0,20 km |
| Refacere DC 297, Sat Chițcani, - Spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0,20 km, formare de făgașe |
| 7 | Refacere strada Abisinia, sat Vităneşti de sub Măgura - spălarea părţii fine a balastului, pe alocuri cu făgaşe longitudinale | **Comuna Bolotești** | 828 |
| Refacere străzi, sat Vităneşti de sub Măgura, Str. Muchiei - spălarea părţii fine a balastului, pe alocuri cu făgaşe longitudinale |
| Refacere strada Răsăritului, sat Vităneşti de sub Măgura - spălarea părţii fine a balastului, pe alocuri cu făgaşe longitudinale |
| Refacere strada Poiana, sat Vităneşti de sub Măgura - spălarea părţii fine a balastului, pe alocuri cu făgaşe longitudinale |
| Refacere Apărare de mal, sat Vităneşti de sub Măgura, punct Scânteiau - Apărare de mal drept din gabioane ecranate cu beton distrusă pe 60 ml. În spatele apărării s-a format o eroziune de mal activă |
| Refacere Pagube/afectări produse pe cursurile de apă, sat Vităneşti de sub Măgura, punct Lunca - Eroziune mal drept rău Putna în lungime de 300m ce pune în pericol mai multe terenuri riverane |
| Refacere strada Soarelui, sat Pietroasa - spălarea părţii fine a balastului, pe alocuri cu făgaşe longitudinale |
| Refacere strada Măgura, sat Pietroasa - spălarea părţii fine a balastului, pe alocuri cu făgaşe longitudinale |
| 8 | Consolidare eroziune de mal drept al râului Milcov, situată în aval de podul rutier, pe o lungime de 150 ml | **Comuna Câmpineanca** | 270 |
| 9 | Refacere Amenajare gura de evacuare stație de epurare (reprofilare albie si gabioane), Sat Campuri, stația de epurare - Amenajarea gurii de evacuare a stației de epurare a fost distrusa | **Comuna Câmpuri** | 840 |
| Consolidare Eroziune de mal stâng, (reprofilare + zid gabioane) , Sat Campuri, pct. Sachelaru - A fost erodat malul stâng si pune in pericol strada Prundului |
| Consolidare Eroziune de mal drept, (reprofilare + zid gabioane), Sat Rotileștii-Mici, pct. punte pietonala - A fost erodat malul drept si pune in pericol DC 172 |
| Refacere Pod pe drum auto forestier, Sat Gura Văii - Pod din beton armat distrus – podul a fost deplasat si prăbușit |
| 10 | Refacere Drumuri de interes local, Sat Seciu - spălarea părții fine a balastului. | **Comuna Chiojdeni** | 487 |
| Refacere Drumuri de interes local , Sat Catauti (în cinci puncte: La Jugănaru Paraschiv- 0,4 km, La M.T.T. – 0,3 km, La D.Ș. – 0,4 km, La D.I. – 0,7 km, La Ș.N. – 0,02 km) - spălarea părții fine a balastului |
| Refacere Drumuri de interes local , Sat Poduri (în două puncte: La T.C. - 0,2 km, La O.N. – 0,4 km) - spălarea părții fine a balastului, colmatare șanțuri |
| Refacere Drumuri de interes local , Sat Chiojdeni (în două puncte: La C.I. - 0,4 km, La C.A.G. – 0,2 km) - spălarea părții fine a balastului |
| Refacere Zid sprijin mal stâng , Sat Chiojdeni punct la Serafim - gabioane |
| Refacere Zid sprijin mal stâng, Sat Chiojdeni punct la școala - piatra zidita cu mortar de ciment locuința |
| Refacere Drumuri de interes local, Sat Tulburea, punct la D.A. - spălarea părții fine a balastului |
| Refacere Drumuri de interes local, Sat Lojnita, ( în două puncte: spre Rotăria – 1 km, La T.G. – 1km) - spălarea părții fine a balastului |
| Consolidare Alunecare de teren (zid de sprijin) , Sat Luncile, lângă casa O.V. - Alunecare tren |
| Refacere Drumuri de interes local, Sat Luncile( în șapte puncte: La N.V. – 0,015 km, La B.Ghe. – 0,3 km, La N.N.– 0,3 km , La Codin – 0,2 km, La V.C. – 0,05 km, La Centrul social – 0,3 km, La Săritoarea – 0,3 km) - spălarea părții fine a balastului |
| Refacere apărare de mal din coșuri de gabioane, Sat Luncile punct gater - gabioane |
| Refacere drumuri de interes local, Sat Cătăuți, Puncte: - Drambu – 1 km, B.N. – 0,5 km, D.L. – 0,4 km, G.D. – 0,3 km, La Gubernu – 0,6 km - Spălarea zestrei de balast si formarea de făgașe |
| Refacere drumuri de interes local, Sat Mărăcini, Puncte : L.M. – 0,6 km, ToporIonasc– 0,7 km, P.S. – 0,3 km - Spălarea zestrei de balast si formarea de făgașe |
| Refacere drumuri de interes local, Sat Podurile, Puncte : - T.I. – 0,4 km, P.I. – 0,4 km, Leontina – 0,3 km, P.S. – 0,4 km, Podul Jenda - Spălarea zestrei de balast si formarea de făgașe |
| Refacere drumuri de interes local, Sat Chiojdeni, Puncte : M.C.– 0,2 km, C.V.– 0,2 km - Spălarea zestrei de balast si formarea de făgașe |
| 11 | Refacere Drum comunal DC 162, Sat Cotești, Punct „Toreanu” - Drum balastat afectat prin spălarea părții levigabile a balastului și crearea de făgașe longitudinale pe o lungime cumulata de 0,300 km (Drum balastat, lațime drum l=3,00) | **Comuna Cotești** | 97 |
| Refacere Podeț, Sat Cotești, Punct “Vadului” - A fost afectat parapetul metalic, lungime parapet = 8,00 m. Podeț din tuburi prefabricate 2 x Ø800 + 1 x Ø1500, cu placă suprabetonată din beton armat pe umplutură din balast. Deschidere podeț, aprox. 8,00 m și lățimea de 4,00 m |
| Refacere Apărare de mal + Rigolă colectoare (zid de gabioane), Sat Cotești, Punct “Muteș 2” - Apărare de mal stâng din gabioane de bolovani avariate răsturnată pe o lungime de 5,00 m. Descărcare rigolă colectoare din beton distrusă pe cca 10 m lungime. |
| Refacere Podeț, Sat Cotești, Punct “Muteș 2” - A fost afectat racordul podului cu terasamentul. Podeț din tuburi prefabricate 2 x Ø800 + 1 x Ø1500, cu placă suprabetonată din beton armat. Deschidere podeț, aprox. 8,00 m și lățimea de 4,00 m |
| Refacere Podeț, Sat Cotești, Punct “Muteș 3” - A fost afectat racordul podului cu terasamentul. Podeț din tuburi prefabricate 2 x Ø800 + 1 x Ø1500, cu placă suprabetonată din beton armat. Deschidere podeț, aprox. 8,00 m și lățimea de 4,00 m |
| Refacere Stradă, Sat Cotești, Între Punct “Muteș2”și punct “Muteș 3” - Drum balastat afectat prin spălarea părții levigabile a balastului și crearea de făgașe longitudinale pe o lungime cumulata de 0,200 km (Drum balastat, lățime drum l=3,00) |
| Refacere Podeț, Sat Cotești, Punct “Muteș1” - Podeț afectat de depuneri de aluviuni. Podeț realizat din două traverse din beton cu parapet metalic. Deschidere podeț, aprox. 4,00 m și lățimea de 4,00 m |
| Refacere Podeț, Sat Valea Cotești, Punct „Mungiu” - A fost afectat racordul podului cu terasamentul, inclusiv umplutura din balast dintre tuburi și placa din beton armat |
| Podeț din tuburi prefabricate 2 x Ø800 + 1 x Ø1500, cu placă suprabetonată din beton armat. |
| Deschidere podeț, aprox. 8,00 m și lățimea de 4,00 |
| Refacere Podeț, Sat Goleștii de Sus, Punct „Vincon” - A fost afectat racordul podului cu terasamentul, inclusiv umplutura din balast care asigura trecerea. |
| Podeț din tuburi prefabricate din beton armat: 1 x Ø800 mm |
| 12 | Refacere DC 158, sat Dragosloveni, intersecție cu drum de exploatare - Alunecare de teren pe malul drept al râului Râmna, care a distrus corpul drumului pe o lungime de aprox.50 m, circulația făcându-se pe un singur fir | **Comuna Dumbrăveni** | 275 |
| Refacere Perimetrul de protecţie a forajelor de alimentare cu apa a localităţii Gura Caliţei, sat Dragosloveni - Eroziune mal drept în zona de protecţie a forajelor de alimentare cu apa a localităţii Gura Caliţei |
| Refacere strada Garoafei, sat Dumbrăveni - Spălarea părții fine a balastului și, pe alocuri, formare de făgașe |
| Refacere Drum de exploatare agricolă, sat Dumbrăveni, în amonte de podul CFR - Eroziune mal stâng al râului Râmna, care a distrus parţial corpul drumului pe o lungime de aprox. 50 m si pune in pericol reţeaua de canalizare, investiţie a SC CUP Vrancea; lucrarea nu a fost recepţionată. |
| 13 | Refacere DC 172, sat Trestia, Punctele T.A. – 0,0015, T.A. – 0,0010, B.G. 0,0030 - Erodarea malului stâng al pârâului Motnau | **Comuna Dumitrești** | 45 |
| Refacere drum interes local, sat Siminoc - spălarea părții fine a balastului, pe alocuri făgașe |
| Refacere drum interes local, sat Motnau - spălarea părții fine a balastului, pe alocuri făgașe |
| Refacere drum interes local, sat Lăstuni - spălarea părții fine a balastului, pe alocuri făgașe |
| Refacere drum interes local, sat Valea Mică - spălarea părții fine a balastului, pe alocuri făgașe |
| Refacere drum interes local, sat Poienița - spălarea părții fine a balastului, pe alocuri făgașe |
| Refacere drum interes local, sat Blidari - spălarea părții fine a balastului, pe alocuri gropi |
| Refacere DC 170, sat Dumitreștii Fata - spălarea părții fine a balastului, pe alocuri făgașe |
| Refacere DC 168, sat Dumitreștii Fata - spălarea părții fine a balastului, pe alocuri făgașe |
| Refacere DC 171, sat Biceștii de Sus - spălarea părții fine a balastului, pe alocuri făgașe |
| Refacere drum interes local, sat Roșcani - spălarea părții fine a balastului, pe alocuri făgașe |
| Refacere drum interes local, sat Lupoaia - spălarea părții fine a balastului, pe alocuri gropi |
| Refacere DC 183, Sat Biceștii de Jos, Punct Islaz - Spălarea zestrei de balast si formarea de făgașe |
| Refacere drumuri de interes local, Sat Lupoaia, Puncte : C.A. – 0,1 km, S.T.– 0,3 km, S.L. – 0,1 km - Spălarea zestrei de balast si formarea de făgașe. |
| 14 | Refacere Apărare de mal (zid beton+grindă) și Drum de interes local, sat Făurei, mal stâng R. Putna - Apărare mal stâng (pereu dale din beton cu grindă beton la bază) râu Putna, distrusă pe o lungime 600m între pod DN2/E 85 şi pod CF magistrala 500. În spatele apărării a fost formată o eroziune de mal accentuată ce a dus şi la distrugerea Drumului vicinal 310 pe o lungime de 800 ml. | **Comuna Garoafa** | 4.038 |
| Refacere Pagube/afectări produse pe cursurile de apă (reprofilare albie + zid de gabioane), Sat Făurei, mal drept r. Putna, aval pod DN 2/ E 85 - Eroziune mal drept L= 500m în evoluție. Au fost afectate terenurile pe o lungime de 500m. |
| Refacere Pagube/afectări produse pe cursurile de apă, Sat Răchitosu, Imas - C.S. - Eroziune mal stâng râul Putna în evoluție ce pune în pericol terenurile din domeniul privat al UAT Garoafa. În urma viiturii din 18 – 19 .VI.2021 terenurile riverane mal stâng în dreptul eroziunii au fost inundate |
| 15 | Refacere strada Poştaşului, sat Cocoşari - Spălarea părţii fine a balastului şi, pe alocuri, formare de făgaşe | **Comuna Gura Caliței** | 131 |
| Refacere Gabioane, sat Raşca - Gabioane distruse pe o lungime de 3 m în aval şi 3 m în amonte de podul care face legătura între satul Cocoşari şi cătun Groapa Catrinei din satul Raşca |
| Refacere Uliţa comunală, sat Raşca, Serari - Spălarea părţii fine a balastului şi, pe alocuri, formare de făgaşe |
| Refacere strada Bisericii, sat Dealu Lung - Spălarea părţii fine a balastului şi, pe alocuri, formare de făgaşe |
| Refacere strada Hărniciei, sat Groapa Tufei - Erodare mal stâng, lângă culeea podului, distrugând aprox. 1m lăţime din drumul de balast pe o lungime de aprox.3m |
| Refacere strada Hărniciei, sat Groapa Tufei - Spălarea părţii fine a balastului şi, pe alocuri, formare de făgaşe |
| Refacere strada Dutari, sat Gura Caliţei - Spălarea părţii fine a balastului şi, pe alocuri, formare de făgaşe |
| Refacere strada Coastă, sat Gura Caliţei - Spălarea părţii fine a balastului şi, pe alocuri, formare de făgaşe |
| Refacere strada Gurau, sat Gura Caliţei - Spălarea părţii fine a balastului şi, pe alocuri, formare de făgaşe |
| Refacere DC 154, sat Plopu, pct.Dobrescu şi Lotru - Spălarea părţii fine a balastului şi, pe alocuri, formare de făgaşe |
| Refacere strada Prunului, sat Plopu, pct.Onea şi Cojocaru - Spălarea părţii fine a balastului şi, pe alocuri, formare de făgaşe |
| Refacere strada Lemnarilor, sat Bălăneşti - Spălarea părţii fine a balastului şi, pe alocuri, formare de făgaşe |
| Refacere DC 155, sat Poenile - Spălarea părţii fine a balastului şi, pe alocuri, formare de făgaşe |
| Refacere strada Şcolii, sat Poenile - Spălarea părţii fine a balastului şi, pe alocuri, formare de făgaşe |
| Refacere strada Trandafirilor, sat Poenile - Spălarea părţii fine a balastului şi, pe alocuri, formare de făgaşe |
| Refacere strada Fântânii, sat Poenile - Spălarea părţii fine a balastului şi, pe alocuri, formare de făgaşe |
| Refacere DC 170, sat Lacul lui Baban, pct. Pompe de apă - Spălarea părţii fine a balastului şi, pe alocuri, formare de făgaşe |
| Refacere strada Mărului, sat Lacul lui Baban - Spălarea părţii fine a balastului şi, pe alocuri, formare de făgaşe |
| Refacere strada Islaz, sat Lacul lui Baban - Spălarea părţii fine a balastului şi, pe alocuri, formare de făgaşe |
| Refacere strada Pinului, sat Lacul lui Baban - Spălarea părţii fine a balastului şi, pe alocuri, formare de făgaşe |
| 16 | Refacere străzi, Sat Lespezi, Strada Bisericii, Pct. M.V. - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni si spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0,300km | **Comuna Homocea** | 9 |
| Refacere străzi, Sat Costișa, Strada Bisericii, Pct. P.C. - Depășirea capacității de transport a șanțurilor a condus la revărsarea apelor pe platforma drumului, rezultând făgașe longitudinale de mici dimensiuni si spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0,250 km |
| 17 | Refacere Poduri, Sat Milcovul, Punct Udrea - Creșterile de niveluri si debite pe pârâul Milcovul, urmare a precipitațiilor abundente din perioada sus menționată, au fost distruse cele doua poduri: Pod de tuburi lățime =4m deschidere 6m; Pod de tuburi lățime =5m deschidere 6m | **Comuna Mera** | 1.167 |
| Refacere străzi, Sat Milcovel, - Str. Căprăriei, Str. Bodin, Str. Poenilor - Spălare balast si creare făgașe longitudinale, șanțuri colmatate pe o distanta cumulata de 2.00 km |
| Refacere Străzi, Sat Livada, - Str. Livezi, Str. Păcii, Str. Cicoarei - Spălare balast si creare făgașe longitudinale, șanțuri colmatate pe o distanta cumulata de 1,20 km |
| Refacere Alunecare de teren, Sat Livada, Str. Livezi, pct. „T.C.” - Alunecarea de teren pune in pericol circulația pe strada Livezi. |
| Refacere străzi, Sat Vulcăneasa, Str. Rogoazei, Str. Principala, Str. Bisericii, Str. Primăverii - Spălare balast si creare făgașe longitudinale, șanțuri colmatate pe o distanta cumulata de 2.00 km |
| Refacere Trecere provizorie, Sat Vulcăneasa, Punct „M.M.” - Creșterile de niveluri si debite pe pârâul Grozea, urmare a precipitațiilor abundente din perioada sus menționată, a fost avariat. Trecerea provizorie prin albie (2 tuburi 150cm) |
| Refacere străzi, Sat Roșioara, - Str. Scolii, Str. Aviatorului, Str. Munteni - Spălare balast și creare făgașe longitudinale, șanțuri colmatate pe o distanta cumulata de 1,50 km |
| Refacere podețe, Sat Mera, pct. „Ș.S.”, pct. „D.M.” - Creșterile de niveluri si debite pe pârâul Tiganiei, urmare a precipitațiilor abundente din perioada sus menționată, au fost distruse cele doua podețe: podeț de lemn lățime =3m deschidere 7m și podeț de lemn lățime =3m deschidere 7m |
| Refacere străzi, Sat Mera, - Str. Roșioarei, Str. Petre Mironeascu, Str. Pârâul Mânăstirii, Str. Alexandru Ioan Cuza - Spălare balast si creare făgașe longitudinale, șanțuri colmatate pe o distanta cumulata de 3,50 km |
| 18 | Refacere Drum de interes local, Satul Podul Stoica, Cătun Lunca, punct G.M. - în urma erodării malului drept al râului Zăbala a fost distrusă calea de acces către gospodăria doamnei G.M. | **Comuna Năruja** | 380 |
| Refacere Drum de interes local, Satul Podul Stoica, Cătun Lunca, punct N.C.și Cătun Petrești, punct L.I. - platforma drumului a fost afectată prin formarea de făgașe longitudinale și spălare balast pe o lungime cumulată de 150 m |
| Refacere DC 94, Sat Podu Stoica, punct Partene - punct Țigănuș - - platforma drumului a fost afectată prin formarea de făgașe longitudinale și spălare balast pe o lungime cumulată de 500 m |
| Refacere Drumuri de interes local, Satul Năruja, punct P.N., punct Mesca, punct Dealul Prahuzei, punct B.I., punct Releu, Pod Cristian - platforma drumului a fost afectată prin formarea de făgașe longitudinale și spălare balast pe o lungime cumulată de 3 km |
| Refacere Drum de interes local, sat Năruja, punct Macovei - în urma erodării malului stâng al râului Năruja a fost distrusă calea de acces către gospodăria domnului M. (gabioane + refacere drum) |
| 19 | Refacere strada Veteranilor, sat Negrilești - Drum balastat afectat prin spălarea părţii levigabile a balastului pe o lungime cumulată de 0,050 km (lăţime drum l=3,00) | **Comuna Negrilești** | 72 |
| Refacere strada Pârâu, sat Negrilești - Drum balastat afectat prin spălarea părţii levigabile a balastului pe o lungime cumulată de 0,050 km (lăţime drum l=3,00) |
| Refacere strada Dealul Pietrei, sat Negrilești - Drum balastat afectat prin spălarea părţii levigabile a balastului pe o lungime cumulată de 0,450 km (lăţime drum l=3,00) |
| Refacere drum în sat Negrilești - Poiana - Drum balastat afectat prin spălarea părţii levigabile a balastului pe o lungime cumulată de 0,850 km (lăţime drum l=3,50) |
| Refacere drum în sat Negrilești – Pod Tivitău – Linie - Drum balastat afectat prin spălarea părţii levigabile a balastului și crearea de făgaşe longitudinale pe o lungime cumulată de 1,950 km (lăţime rum l=3,50) |
| Refacere apărare de mal, Pârâu Roschila, intersecție cu drum Linie – Pod Vranceanu - Apărare de mal din gabioane de bolovani afectată prin subminarea acesteia în aval, Pârâul Roșchila. |
| 20 | Refacere Ulite, Sat Nereju, - Scurgere de pe versanți a apei pe platforma drumului a condus la spălarea zestrei de balast si formarea făgașelor longitudinale pe o porțiune de aproximativ 4 km . | **Comuna Nereju** | 1.899 |
| Refacere podeț, Sat Nereju, Punct G.I. - In urma viiturii de pe pârâul Pinului din perioada 22-23.06.2021 a fost distrus un podeț tubular cu lungimea de 4 m, 6 locuințe rămânând izolate. |
| Consolidare Eroziune de mal, Sat Nereju, Punct T.S. - In urma viiturii de pe pârâul Pinului din perioada 22-23.06.2021 a fost erodat malul stâng pe o lungime de 30 m. punând in pericol 2 gospodarii |
| Refacere ulițe, Sat Nereju Mic, - Scurgere de pe versanți a apei pe platforma drumului a condus la spălarea zestrei de balast si formarea făgașelor longitudinale pe o porțiune de aproximativ 10 km . |
| Refacere Traversare pietonala, Sat Nereju Mic, Punct confluenta pârâul Vulturului - In urma viiturii de pe râul Zabala 2 pile (elevație metalica si fundație din beton) si culeea(fundație din beton) au fost înclinate |
| Refacere pagube/afectări produse pe cursurile de apa (refacere ziduri si reprofilare albie), Sat Nereju Mic, Punct D.R. - In urma viiturii de pe pârâul Monteoru a fost avariata regularizarea pârâului pe o lungime de 200 m |
| Refacere ulițe si consolidare (zid de sprijin + piloți), Sat Nereju Mic, Punct B.T. - Accentuare alunecare de teren care a afectat structura drumului pe o lungime totala de 60 ml si o lățime de 1.0 m |
| Refacere ulițe, Sat Sahastru, - Scurgere de pe versanți a apei pe platforma drumului a condus la spălarea zestrei de balast si formarea făgașelor longitudinale pe o porțiune de aproximativ 2.0 km . |
| Refacere ulițe, Sat Sahastru, Punct S.M. - Alunecare de teren care a afectat structura drumului pe o lungime de 20 ml si o lățime de 1.0 m |
| Refacere DC 106, Sat Sahastru, Punct C.N.- Alunecare de teren care a distrus structura drumului pe o lungime de 15 m si o lățime de 3.0 m si pune in pericol drumul pe o lungime de 30 m si o locuință. |
| Refacere DC 106, Sat Sahastru, Punct S.C. - Alunecare de teren care a fisurat structura drumului pe o lungime de 20 m si o lățime de 1.0. |
| Consolidare alunecare de teren, sat Sahastru, punct S. T. I. - alunecare de teren care pune in pericol gospodărie |
| Refacere Ulițe, Sat Chiricari, - Scurgere de pe versanți a apei pe platforma drumului a condus la spălarea zestrei de balast si formarea făgașelor longitudinale pe o porțiune de aproximativ 4.0 km . |
| Refacere Ulițe, Sat Chiricari, Punct D.S. - Alunecare de teren care a afectat structura drumului pe o lungime de 15 ml si o lățime de 1.0 m |
| Refacere Ulițe, Sat Chiricari, Punct B. Ghe. - Alunecare de teren care a afectat structura drumului pe o lungime de 15 ml si o lățime de 2.0 m |
| Refacere Ulițe, Sat Brădăcești, - Scurgere de pe versanți a apei pe platforma drumului a condus la spălarea zestrei de balast si formarea făgașelor longitudinale pe o porțiune de aproximativ 2.50 km . |
| Refacere Traversare pietonala, Sat Brădăcești, Punct S.C.- In urma viiturii de pe raul Zabala 2 pile (elevație metalica si fundație din beton) au fost deplasate |
| Refacere pagube/afectări produse pe cursurile de apa, Sat Nereju Mic, Punct Pomponel - In urma viiturii de pe râul Zabala apărarea de mal stâng a fost distrusa pe 70 ml si avariata pe încă 70 ml. |
| Consolidare Eroziune de mal, Sat Nereju Mic, mal stâng râu Zabala, Punct amonte confluenta pârâu Vulturului - In urma viiturii de pe râul Zabala din perioada 22-23.06.2021 a fost erodat malul stâng pe o lungime de 50 m care pune in pericol 2 locuințe. |
| 21 | Refacere Drum de interes local, sat Brădet, Punct Bazin Apa - Platforma drumului a fost afectată prin formarea de făgaşe longitudinale și spălarea balast pe o lungime cumulată de 150m | **Comuna Nistorești** | 1.796 |
| Refacere Pod 2, sat Brădet, pct. Misina, Drum de interes local pct. Misina - culee mal drept şi rampa acces pod distruse în totalitate |
| Refacere Drum de interes local, Pct. Brădet - Pe drumul de interes local ce face legătura cu sat Brădet, în urma ploilor abundente s-au activat mai multe alunecări de teren cu o lungime cumulată de 300m. Drum în execuție. |
| Refacere Drum comunal DC 82, sat Valea Neagră, Punct Mănăstire - Cedare platforma drum pe o lungime de 20m. Rigola stânga distrusă |
| Refacere Drum comunal DC 82-valea Neagră, sat Valea Neagră, Punct Pârâul lui Avram - Cedare platforma drum pe o adâncime de aproximativ 2,00m şi zid de sprijin dreapta din prefabricate din beton. Alunecare pune în pericol circulația. |
| Refacere Drum de interes local, sat Valea Neagră, Cătun Valea Neagră - Platforma drumului a fost afectată prin formarea de făgașe longitudinale și spălarea balast pe o lungime cumulată de 500m |
| Refacere Drum de interes local, sat Pod Șchiopului, Pct. Podu Şchiopului - În urma precipitaţiilor abundente s-a activat o alunecare de teren pe o lungime de 10 m, ce afectează platforma drumului (zid gabioane) |
| Refacere Drum de interes local, sat Pod Șchiopului, Sat Podu Şchiopului - Platforma drumului a fost afectată prin formarea de făgaşe longitudinale şi spălarea balast pe o lungime cumulată de 200m |
| Refacere Pod rutier din lemn, sat Vetrești Herăstrău, Punct Podu Tirdei - În urma viiturii pe pârâul Naruja, podul din lemn a fost distrus în totalitate |
| Refacere Drum de interes local, sat Vetrești Herăstrău - Platforma drumului a fost afectată prin formarea de făgaşe longitudinale şi spălarea balast pe o lungime cumulată de 100m |
| Refacere Drum de interes local, sat Ungureni, Punct T. I. - În urma viiturii pe pârâul Năruja, în pct. Tirdea Ionel drumul de interes local a fost distrus pe o lungime de 100 m |
| Refacere Drum de interes local, Sat Ungureni - Platforma drumului a fost afectată prin formarea de făgaşe longitudinale şi spălarea balast pe o lungime cumulată de 200m |
| Refacere Pod metalic, sat Ungureni, pct. trecere cătun Olaresti - În urma viituri pe pârâul Năruja, au fost avariate fundaţiile picioarelor podului metalic |
| Refacere Drum de interes local, sat Romanești, Punct Ciuta - În urma precipitațiilor abundente s-a activat o alunecare de teren pe o lungime de 30 m, ce afectează platforma drumului (gabioane + refacere) |
| Refacere Drum de interes local, Sat Romaneşti - Platforma drumului a fost afectată prin formarea de făgaşe longitudinale şi spălarea balast pe o lungime cumulată de 400m |
| Refacere Drum de interes local, sat Romanești, Punct Pârâul Primejdiei - În urma precipitaţiilor abundente s-a activat o alunecare de teren pe o lungime de 40 m, ce afectează platforma drumului |
| Refacere Drum de interes local, sat Făget - Platforma drumului a fost afectată prin formarea de făgaşe longitudinale şi spălarea balast pe o lungime cumulată de 500m |
| Refacere Drum de interes local, sat Bitcari, Punct Lunca – Podu Rois - În urma viiturii pe pârâul Năruja, în pct. Lunca drumul de interes local a fost distrus pe o lungime de 200 m |
| Refacere Drum de interes local, sat Bitcari, Punct Pod Bitcari - În urma precipitaţiilor abundente s-a activat o alunecare de teren pe o lungime de 50 m, ce afectează platforma drumului |
| Refacere Drum de interes local, Sat Bitcari - Platforma drumului a fost afectată prin formarea de făgaşe longitudinale şi spălarea balast pe o lungime cumulată de 250m |
| Refacere Drum de interes local, sat Nistorești - Platforma drumului a fost afectată prin formarea de făgaşe longitudinale şi spălarea balast pe o lungime cumulată de 200m |
| 22 | Refacere Drum comunal DC 98, Sat Prahuda, În aval de podul de pe DJ 205D - Eroziune de mal drept care a afectat acostamentul drumului pe o lungime L = 150 m (lățime drum l=3,00) | **Comuna Paltin** | 1.123 |
| Refacere Drum comunal DC 98, Sat Ghebari, Drum din Prahuda spre Ghebari prin punctul “pârâul Tojanului” - Spălarea părții levigabile a balastului și creare de făgașe logintudinale pe o lungime cumulata de 0,650 km (Drum balastat, lațime drum l=3,00) |
| Refacere Stradă (reprofilare albie, refacere strada si zid de gabioane), Sat Paltin, Str. Barajului - Drum distrus de eroziunea de mal stâng pe o lungime de 0,300 km (Drum balastat, lațime drum l=4,00) |
| Refacere Stradă, Sat Paltin, Str. Cociobari - Spalarea părții levigabile a balastului și creare de făgașe longitudinale pe o lungime cumulata de 0,500 km (Drum balastat, lățime drum l=3,00) |
| Refacere Stradă, Sat Paltin, Str. Brătulești - Spălarea părții levigabile a balastului și creare de făgașe longitudinale pe o lungime cumulata de 0,300 km (Drum balastat, lățime drum l=3,00) |
| Refacere Stradă, Sat Paltin, Uliță spre sat Brătulești - Spălarea părții levigabile a balastului și creare de făgașe longitudinale pe o lungime cumulata de 0,500 km (Drum balastat, lățime drum l=3,00) |
| Refacere Podeț, Sat Paltin, Punct “Brătulești” - Podeț distrus cu deschiderea de aprox. 6,0 m, format din trei tuburi prefabricate din beton, Ø1500. Apărare de mal din gabioane de bolovani aferentă podețului avariată. |
| Refacere Podeț, Sat Paltin, Punct “Arșița” - Podeț cu deschiderea de aprox. 6,0 m, format din două tuburi prefabricate din beton, Ø1000. Subminare tuburi pe o lățime de aprox. 2,0 m. Calea de rulare și racordurile cu drumul distruse. |
| Refacere Podeț, Sat Tepa, Punct „Masabâra” - Podeț avariat cu deschiderea de aprox. 6,0 m, format din trei tuburi prefabricate din beton, Ø1500. Depuneri de aluviuni și apărare de mal din gabioane de bolovani aferentă podețului avariată. |
| Refacere Stradă, Sat Tepa, Strada Masabâra - Spălarea părții levigabile a balastului pe o lungime cumulata de 0,500 km (Drum balastat, lățime drum l=3,00) |
| Refacere Podeț, Sat Tepa, Sat Tepa - Podeț avariat cu deschiderea de aprox. 6,0 m, format din trei tuburi prefabricate din beton, Ø1500. Avariere la nivelul umpluturii căii de rulare și racord terasament. |
| Refacere Stradă, Sat Tepa, Strada Tepa - Spălarea părții levigabile a balastului și creare de făgașe longitudinale pe o lungime cumulata de 0,500 km (Drum balastat, lățime drum l=3,00) |
| Refacere Stradă, Sat Țipău, Strada Țipău - Spălarea părții levigabile a balastului și creare de făgașe longitudinale pe o lungime cumulata de 0,500 km (Drum balastat, lățime drum l=3,00) |
| Refacere Stradă, Sat Țipău, Strada Țipău - Drum avariat prin distrugerea platformei drumului pe o lățime de 1,0 m și pe o lungime cumulata de 0,030 km (Drum balastat, lățime drum l=3,00) |
| 23 | Refacere strada Mihalcea, sat Păulești - Drum balastat afectat prin spălarea părții levigabile a balastului pe o lungime cumulată de 0,150 km (lățime drum l=3,00) | **Comuna Păulești** | 11 |
| Refacere strada Alunului, sat Păulești - Drum balastat afectat prin spălarea părții levigabile a balastului pe o lungime cumulată de 0,100 km (lățime drum l=4,00) |
| Refacere strada Bazinului, sat Păulești - Drum balastat afectat prin spălarea părții levigabile a balastului pe o lungime cumulată de 0,150 km (lățime drum l=3,00) |
| Refacere strada Troițelor, sat Păulești - Drum balastat afectat prin spălarea părții levigabile a balastului pe o lungime cumulată de 0,050 km (lățime drum l=3,00) |
| Refacere strada Plopului, sat Hăulișca - Drum balastat afectat prin spălarea părții levigabile a balastului pe o lungime cumulată de 0,100 km (lățime drum l=3,00) |
| Refacere strada Trandafirului, sat Hăulișca - Drum balastat afectat prin spălarea părții levigabile a balastului pe o lungime cumulată de 0,100 km (lățime drum l=3,00) |
| 24 | Refacere DC 3181, sat Păunești, Punct Novăcești - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni şi spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0,100km | **Comuna Păunești** | 18 |
| Refacere DC 4339, sat Păunești, Punct Valea Grajdului - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni şi spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0,200km |
| Refacere DC 3459, sat Păunești, Punct Gherghelau - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni şi spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0,100 km |
| Refacere DC 824, sat Păunești, Punct Corcoz - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni şi spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0,150km |
| Refacere DC 679, sat Păunești, Punct Surlea - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni şi spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0,100 km |
| Refacere DC 4358, sat Păunești, Punct Chenica - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni şi spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0,100 km |
| Refacere DC 369, sat Viișoara, Punct Biserica - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni şi spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0,100 km |
| Refacere DC 129, sat Viișoara, Punct R. V. - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni si spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0,150 km |
| 25 | Refacere Drum comunal DC 149A (refacere asfalt + zid sprijin), Sat Poiana Cristei, Punct “la Cruce” km 1+400 - Drum asfaltat afectat prin tasarea platformei acestuia pe un sens de circulație și pe o lungime L = 10 m. Cauza tasării – alunecare de teren cu lungimea de aprox. 40 m. (lățime drum l=3,00) | **Comuna Poiana Cristei** | 401 |
| Refacere Stradă, Sat Poiana Cristei, Strada Poieniței Punct „Bobărești” - Drum asfaltat afectat prin distrugerea sistemului rutier pe o lungime L = 150 m. (lățime drum l=5,00) |
| Refacere Stradă, Sat Poiana Cristei, Strada Poieniței Punct “Agronomi” - Drum asfaltat afectat prin tasarea platformei acestuia pe o lungime L = 150 m. (lățime drum l=3,00) |
| Refacere Alunecare de teren (zid de sprijin), Sat Mahriu, str. Nucilor nr. 8 - Alunecarea de teren produsă pune în pericol locuința aflată în proprietatea familiei Nișcoveanu Sorinel Sc=60 m2 |
| Refacere Stradă, Sat Mahriu, Strada Pădurii între Cămin Mahriu și „Crângari” - Spălarea părții levigabile a balastului pe o lungime cumulata de 0,700 km (Drum balastat, lățime drum l=3,00) |
| Refacere Drum comunal DC 149A, Sat Mahriu, Punct “C. T.”, “Școală” - Spălarea părții levigabile a balastului pe o lungime cumulata de 0,100 km (Drum balastat, lățime drum l=3,00) |
| Refacere Drum comunal DC 149A, Sat Petreanu, între sat Mahriuși sat Petreanu - Spălarea părții levigabile a balastului pe o lungime cumulata de 0,150 km (Drum balastat, lățime drum l=3,00) |
| Refacere Drum comunal DC 149A, Sat Petreanu, Spre sat Târâtu de la intersecția cu sat Petreanu - Spălarea părții levigabile a balastului pe o lungime cumulata de 0,450 km (Drum balastat, lățime drum l=3,00) |
| Refacere Pod, Sat Petreanu, intersecția DC 149A cu râul Valea Neagră - A fost afectat racordul podului cu terasamentul pe un sens de circulație, în aval. Pod metalic cu deschidere de aprox. 18,00 m și lățimea de 4,00 m |
| Refacere apărare de mal, Sat Petreanu, intersecția DC 149A cu râul Valea Neagră - Apărare de mal din gabioane de bolovani avariată. L=3,00 |
| Refacere Podeț, Sat Petreanu, Punct “Crăciunești” - Podeț cu deschiderea de aprox. 4,0 m, format dintr-un tub prefabricat din beton, Ø1000. Subminare și distrugere tub pe o lungime de aproximativ 3,0 m. Calea de rulare și racordurile cu drumul distruse pe cca 1,0 m lățime |
| 26 | Refacere Trecere provizorie prin albie, Sat Reghiu, Punct “Damian” - Creșterile de niveluri si debite pe pârâul Reghiu, urmare a precipitațiilor abundente din perioada sus menționată, Pod de tuburi lățime=4m deschidere 10m | **Comuna Reghiu** | 247 |
| Refacere DC 94, Sat Reghiu, - Spălare balast si creare făgașe longitudinale, șanțuri colmatate pe o distanta cumulata de 3 km |
| Refacere DC 112, Sat Ursoaia, - Spălare balast si creare făgașe longitudinale, șanțuri colmatate pe o distanta cumulata de 2.5 km |
| Refacere străzi/ulițe, Sat Răiuți, - Spălare balast si creare făgașe longitudinale, șanțuri colmatate pe o distanta cumulata de 1.5 km |
| Refacere străzi/ulițe, Sat Farcaș, - Spălare balast si creare făgașe longitudinale, șanțuri colmatate pe o distanta cumulata de 1.0 km |
| Refacere Trecere provizorie prin albie, Sat Șindrilari, Punct „M. P.” - Creșterile de niveluri si debite pe pârâul Milcov, urmare a precipitațiilor abundente din perioada sus menționată, au fost distruse cele doua poduri |
| Pod de tuburi lățime = 4m deschidere 10m |
| Refacere străzi/ulițe, Sat Șindrilari, - Spălare balast si creare făgașe longitudinale, șanțuri colmatate pe o distanta cumulata de 2.5 km |
| 27 | Refacere DC 622 (zid de sprijin), Sat Dragosloveni, Punct Grosu Fane - Eroziune de mal stâng afectează platforma drumului | **Comuna Soveja** | 705 |
| Refacere DC 1642, Sat Dragosloveni, Punct Enache și Ilie - Eroziune de mal drept a distrus platforma drumului pe o lățime de 1 m |
| Consolidare Eroziune de mal drept, Sat Dragosloveni, Punct T. M.- Eroziune de mal drept pune în pericol locuința și anexa familiei Tilică |
| Consolidare Eroziune mal drept, Sat Dragosloveni, Punct M. Ghe. - Eroziune de mal drept pune în pericol platforma drumului DC 802 |
| Refacere Zid de sprijin din beton armat (mal drept), Sat Dragosloveni, Punct Enache și Ilie - Un urma viiturii zidul a fost subminat și sa prăbușit în albia pârâului Dragomira |
| 28 | Refacere drumuri comunale, Sat Spulber - scurgerea de pe versanți a apei pe platforma drumului a condus la spălarea zestrei de balast și formarea făgașelor longitudinale | **Comuna Spulber** | 873 |
| Consolidare Eroziune de mal (reprofilare albie și 30m zid beton), Sat Spulber, punct Moara - în urma viiturii de pe râul Zăbala a fost erodat malul stâng pe o lungime de 30 m, fapt care pune în pericol culeea unei punți pietonale și a unui stâlp de alimentare cu curent electric |
| Refacere Punte pietonală, sat Spulber, punct Moara - în urma viiturii de pe râul Zăbala o pilă (elevație metaliză și fundație de beton) a fost înclinată |
| Refacere drumuri comunale, Sat Țipău - scurgerea de pe versanți a apei pe platforma drumului a condus la spălarea zestrei de balast și formarea făgașelor longitudinale |
| Refacere Pod, sat Țipău, punct pârâul Țipău - alunecarea activă de teren a afectat rampele podului pe o lungime de 25 m liniari, acoperind șanțul și partea carosabilă pe o lățime de 1 m |
| Consolidare alunecare de teren, sat Țipău, punct pârâul Țipău - alunecarea activă de teren pune în pericol drumul care asigura accesul la 15 gospodării (cătun Dosul Țipău) |
| Refacere Drum de interes local, sat Păvălari - scurgerea de pe versanți a apei pe platforma drumului a condus la spălarea zestrei de balast și formarea făgașelor longitudinale |
| Refacere drumuri comunale, sat Carsochești-Corabița - scurgerea de pe versanți a apei pe platforma drumului a condus la spălarea zestrei de balast și formarea făgașelor longitudinale |
| Refacere apărare de mal, Sat Morărești, punctul Morărești - în urma viiturii de pe râul Zăbala, la apărarea de mal stâng au fost afectate saltelele de apărare, punând în pericol stabilitatea lucrării și apărarea DJ 205D pe 50 m liniari |
| Refacere Drum de interes local, sat Tojanii de Jos - scurgerea de pe versanți a apei pe platforma drumului a condus la spălarea zestrei de balast și formarea făgașelor longitudinale |
| 29 | Refacere Drum agricol, Sat Suraia, de la intersecția cu DJ 204G – calea ferata - Lipsa șanțurilor si revărsarea râului Putna a condus la formarea făgașelor longitudinale si gropi pe o lungime cumulată de 1,50 km | **Comuna Suraia** | 27 |
| Refacere Strada Livezi, Sat Suraia, - revărsarea râului Putna a condus la formarea de gropi pe o lungime cumulată de 0,05 km |
| 30 | Refacere Pod, Sat Coza, pe DC 68 km 1+500 - Podul din lemn deschidere 21m, lățime 4 m, sprijinit pe 2 pile din beton. Pila mal drept răsturnata datorita afluirii . | **Comuna Tulnici** | 1.561 |
| Refacere Pod, Sat Coza, pe DC 68 km 2+500 - Podul din lemn deschidere 20m, lățime 4 m. Culee mal stâng avariata prin afectarea racordului podului cu terasamentul. |
| Refacere Punte pietonala, Sat Coza, Pct „Tilica” - Punte pietonala metalica pe cabluri cu traverse din lemn, lungime 50m si lățime 1m, avariata prin inclinarea unu stâlp (pila centrala) |
| Refacere apărare de mal, Sat Tulnici, Pct M. R.- Protecția de mal din gabioane din bolovani formata din 5 trepte la baza zidului Pereat, avariata prin distrugerea saltelei (la prima treapta) pe o lungime de 150m (toata lungimea lucrării) |
| Refacere Pod, Sat Lepșa, Str. Strei km 0+830 - Pod de beton prăbușit in albie, Lungime 5m, latime 4m |
| Refacere Pod, Sat Lepșa, Pct „rezervația Cheile Tișiței” - Afectat racordul podului cu terasamentul. Pod din beton, deschidere 30m, lățime 5m. |
| Refacere Pod, Sat Greșu, Pct „lespezi” - Afectat racordul podului cu terasamentul si sfertul de con din zona rampei mal stâng. Pod din beton, deschidere 25m, lățime 6m |
| Refacere Stradă, Sat Greșu, Str. Hidrocentrale - Eroziune de mal drept al pârâului Gresu de cca 30m, a afectat acostamentul drumului pe cca 50m |
| 31 | Refacere Punte pietonală, sat Prisaca, Pct „punte Prisaca” - Creșterea nivelurilor şi a debitelor propagate pe râul Putna, a dus la decastrarea piciorului punții pietonale şi deplasarea acesteia către malul stâng. | **Comuna Valea Sării** | 349 |
| Consolidare alunecare de teren, sat Prisaca, Fdt.Trandafirului - Alunecarea de teren produsă în această zonă a afectat terasamentul drumului pe o porțiune de 100 m.l. |
| Refacere strada Corcoduşului, strada Crizantemelor, sat Valea Sării, Punct Str. Corcoduşului, strada Crizantemelor- Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni şi spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0.900 km |
| Refacere Punte pietonală, sat Valea Sării, Zona Cătun Pct „Sipotel” - Creşterea nivelurilor şi a debitelor pe râul Putna a dus la decastrarea, ruperea şi răsturnarea în albie a piciorului punţii. |
| Refacere DC 95, sat Poduri, Pct „sub capul Malului” - Creşterea nivelurilor şi a debitelor pe râul Putna a dus la distrugerea drumului pe o lungime de 0.400m |
| Refacere Fântână, sat Poduri, Pct „Lunca” - Creşterea nivelurilor şi a debitelor pe râul Putna a dus la distrugerea fântânii. |
| Refacere Punte Pietonală, sat Matacina, Pct „capul Malului” - Creşterea nivelurilor şi a debitelor propagate pe r. Putna, a dus la decastrarea picioarelor punţii pietonale şi deplasarea acestora. |
| Refacere Străzi/uliţe , sat Colacu, Pct „Pintea” - Creşterea nivelurilor şi a debitelor propagate pe pârâul Sărat a dus la revărsarea apelor pe platforma drumului şi distrugerea stratului de asfalt pe 0.050km |
| Refacere Punte pietonală, sat Colacu, punct „Colacu -Poduri” - Creşterea nivelurilor şi a debitelor propagate pe r. Putna, a dus la decastrarea piciorului punţii pietonale şi deplasarea acestuia. |
| 32 | Refacere Strada Seaca, Sat Faraoane, - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni si spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0,50 km | **Comuna Vârteșcoiu** | 33 |
| Refacere Strada Orhideelor, Sat Faraoane, - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni si spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0,30 km |
| Refacere podeț tubular (3 tuburi de beton Ø 1100 , Sat Faraoane, Punct intersectie strada Orhideelor cu Seaca - Podetul din tuburi a fost dislocat si tuburile au fost avariate |
| 33 | Refacere Ulițe sătești , Sat Irești, - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni si spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 1.5 km | **Comuna Vidra** | 240 |
| Refacere Ulițe sătești , Sat Șerbești, - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni si spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 1.0 km |
| Refacere Ulițe sătești , Sat Ruget, - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni si spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0.500 km |
| Refacere Ulițe sătești , Sat Tichiriș, - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni si spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 1.0 km |
| Refacere Ulițe sătești , Sat Viișoara, - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni si spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 1.0 km |
| Consolidare Alunecare de teren (reprofilare albie + zid gabioane), Sat Vidra, Pct „Z. Ghe.” - Datorita infiltrațiilor in sol din precipitațiile abundente căzute perioada sus mentionata, s-a produs fenomenul de alunecare a malului stang râu Putna pe o lungime de 20m |
| Consolidare Alunecare de teren (reprofilare albie + zid gabioane), Sat Vidra, Pct „L. C.” - Datorita infiltrațiilor in sol din precipitațiile abundente căzute perioada sus menționată, s-a produs fenomenul de alunecare a malului stâng râu Putna pe o lungime de 30m – o distanta aproximativa de 5 metri pana la gospodarii. |
| Refacere Punte pietonala, , Gura Tichirișului - Piciorul metalic aflat in albia râului Putna a fost rupt, podul fiind distrus parțial spre malul drept |
| Refacere rețele alimentare cu apa, Sat Vidra, Amonte pod DN 2D - Datorita creșterii rapide de niveluri si debite, s-a produs ruperea conductei de aducțiune captare „fântâna rece” pe o lungime de 0.400 km |
| 34 | Refacere Ulițe sătești, sat Bordești - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni şi spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0.100 km | **Comuna Vrâncioaia** | 468 |
| Refacere Drum de interes local, sat Bordești, Pct „Ghetroiu”- Urmare a precipitațiilor abundente, s-a activat o alunecare de teren ce a afectat platforma drumului pe o distanță de 0.050 km |
| Refacere ulițe sătești, sat Poiana - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni şi spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0.500 km |
| Refacere DC 72, sat Poiana, PCT „Poarta Tarnei”- Urmare a precipitațiilor abundente, s-a activat o alunecare de teren pe o distanță de 0.050 km. Pe o lungime de 0.010 km s-a intervenit prin crearea unui gabion din bolovani pentru stabilizarea drumului. |
| Refacere Ulițe sătești, sat Vrâncioaia, Pct „Mereuta, Potorac, Halicim”- Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni şi spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0.500 km |
| Refacere Drum de interes local, sat Vrâncioaia, Pct ”Forie”- Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni şi spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 1.00 km |
| Refacere Drum de interes local, sat Spinești, Pct „Stan”- Urmare a precipitațiilor abundente, s-a activat o alunecare de teren ce a distrus platforma drumului pe o distanță de 0.030 km şi a distrus apărarea de mal din gabioane. Pune în pericol circulaţia şi accesul către cătunul Motocesti. Blochează parţial albia pârâului Motocesti. |
| Refacere Ulițe sătești, sat Spinești, Pct ”Ene, Harnea, Necula - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni şi spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0.300 km |
| Refacere DC 74 Spineşti-Bârseşti, sat Spinești - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni şi spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0.600 km |
| Refacere Drum de interes local, Drum de legătură între sat Ploştina şi cătun Dosul Măgurei- Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni şi spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 1.00 km |